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1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

· Denumire lucrării: 
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA TUŞNAD
· Beneficiar:

PRIMĂRIA LOCALĂ A COMUNEI     






TUŞNAD
· Proiectant:

B.I. MIRK L. LILLA
· Data elaborării:
DECEMBRIE 2011
1.2 OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta lucrare stabileşte strategia, priorităţile, reglementările şi servituţile de urbanism aplicate în utilizarea terenurilor şi construcţiilor în cadrul comunei Tuşnad.
Obiective 

 Documentaţia de urbanism are următoarele obiective:

· Păstrarea echilibrului în dezvoltarea urbană, rezervarea terenurilor destinate activităţilor agricole şi forestiere, protecţia spaţiilor naturale şi peisajele, respectarea principiilor dezvoltării durabile;

· Respectarea diversităţii funcţiunilor urbane, coexistenţa în acelaşi spaţiu mixităţii urbane şi sociale, evitarea segregării şi constituirea de zone mono-funcţionale;

· Promovarea dezvoltării urbane de tip intensiv prin utilizarea economică şi echilibrată a zonelor intravilane urbane şi rurale, evitarea exploziei spaţiale şi reconsiderarea zonelor vechi.

· Asigurarea autorităţilor publice locale a documentaţiilor adaptate politicilor de dezvoltare ale acestora şi îmbunătăţirii calităţii vieţii oamenilor.

În conţinutul documentaţiei se vor regăsi tratate următoarele categorii de probleme:

· implementarea în plan spaţial a obiectivelor strategice de dezvoltare ce au fost stabilite prin tema de proiectare;

· optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriile adiacente şi cu tendinţele de dezvoltare ale regiunii;

·  zonificarea teritoriului administrativ în funcţie de componenta spaţială dominantă şi activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta;

· stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;

· stabilirea condiţiilor de construibilitate şi delimitarea zonelor cu restricţii;

· stabilirea şi delimitarea zonelor protejate;

· organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie;

· modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare;

· precizarea obiectivelor de utilitate publică şi evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor;


· relaţia între dezvoltare regională şi teritoriul unităţii administrative;

· potenţialul de dezvoltare economico - socială şi mutaţiile ce pot interveni în categoriile de folosinţă a terenurilor;

· probleme specifice de proximitate cu zone cu potenţial turistic, balnear sau cu zone de exploataţie minieră etc..

Asigură suportul reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.

În urma studiului şi a propunerilor de soluţionare a acestor categorii de probleme menţionate mai sus, materialul oferă instrumente de lucru necesare atât elaborării şi aprobării cât şi a urmăririi aplicării Planului Urbanistic General în următoarele domenii: proiectare, administrare centrală şi locală, agenţi economici,colectivităţi sau persoane particulare.

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE

Pentru întocmirea prezentei documentaţii au fost cercetate o serie de documentaţii şi normative referitoare la dezvoltarea comunei Tuşnad, sat Tuşnad Sat, sat Tuşnadu Nou, sat Vrabia  dintre care menţionăm:

SURSE STATISTICE

· datele şi evidenţele existente la Direcţia Judeţeană de Statistică

· datele şi evidenţele aflate la Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Harghita

· datele şi evidenţele existente la Consiliul Local Tuşnad
· date şi evidenţele existente la unităţile de producţie din comună 
STUDII ŞI LUCRĂRI DE SPECIALITATE

· Suport topografic la Sc. 1:50000 şi Sc. 1:5000 eliberate de Oficiul Judeţean de Cadastru Geodezie şi Cartografie Harghita
· Plan de Amenajarea Teritoriului Judeţean

· Plan Urbanistic General al Comunei Tuşnad elaborat de S.C. Arhitectura S.R.L. 
ACTE LEGISLATIVE SPECIFICE SAU COMPLEMENTARE DOMENIULUI

· Codul Civil.

· Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările ulterioare.

· Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările ulterioare.

· Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

· Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului,cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr.26/1996 - Codul silvic, cu modificările ulterioare.

· Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor. 

· Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie.

· Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a – Apa.

· Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate. 
· Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi. 
· Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural.

· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare.

· Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000. 
· Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect – republicată 2004.

· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată prin  Legea nr. 89/1999, republicată 2004. 

· Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi a faunei sălbatice, aprobată prin  Legea nr. 462/2001. 
· Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată prin Legea nr. 470/2002. 
· Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, aprobată prin Legea nr. 490/2002.
· Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată .

· Hotărârea Guvernului nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor.
· Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

· Hotărârea Guvernului nr. 540/2000, privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

· Hotărârea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară.

· Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile în domeniul turismului .

· Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General. 

· Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România. 
· Ordinul Ministrului Apărării Naţionale, Ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne şi al Directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor.

· Ordinul Ministrului, Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu completările şi modificările ulterioare. 

· Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare.

· Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale. 
· Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

· Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 46/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

· Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.

· Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. 

· Ordinul Ministrului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.

· Ordinul Ministrului de Interne nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 

· Ordinul Ministrului de Interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. 

· Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

· Ordinul Ministrul Administraţiei Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, cu modificările ulterioare.

· Ordinul Ministrului de stat, ministrul industriei şi comerţului, şi preşedintelui Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie nr.1645/CP/2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastru energetic.

· Ordinul Ministrului Industriei şi Resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente Sistemului naţional de transport prin conducte al produselor petroliere cu modificările ulterioare.

· Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.
2.1 CONTEXTUL DEZVOLTĂRII
2.1.1.EVOLUŢIE

Comuna Tuşnad se situează în partea sudică  a judeţului Harghita,la sud de   oraşul Miercurea Ciuc cu reşedinţa de comună situată în partea centrală a bazinului Ciucului de jos.  Comuna este străbătută de  DN  12(Braşov – Miercurea Ciuc) pe o lungime de 12 km şi DJ 123A. Localităţile componente sunt satul Vrabia aflat pe DJ 123A  respectiv satul Tuşnadu Nou  aflat pe DN 12. Comuna are o poziţie favorabilă  în teritoriu, accesul fiind rapid datorită căilor de comunicaţie de importanţă naţională şi judeţeană.  

Comuna Tuşnad cuprinde următoarele sate:

Satul Tuşnad
Satul Vrabia
Satul Tuşnadu Nou
Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localităţilor, repere în evoluţia spaţială a localităţilor.
Repere istorice

TUŞNAD SAT
Localităţile s-au dezvoltat de-alungul râului Olt în depresiunea Ciucului de Jos. Comuna Tuşnad este o localitate importantă situată în partea inferioară al Bazinului Ciucului la o altitudine de 672 m deasupra nivelului mării. Este cel mai mare producător de cartofi pentru însămânţat. Dintr-un document judiciar datat din 1805 se ştie că locuitorii din Tuşnad în 1800 deja se ocupau cu cultivarea cartofilor.

Se află în partea sudică a depresiunii Ciucului de Jos, are numeroase izvoare de apă minerală, care sunt enumerate în cartea lui Benkő Károly (1853), cum ar fi izvorul de la Feredő, izvoarele Nádas, Bátord, Nagyborvíz. Pe teritoriul comunei se regăsesc numeroase mlaştini şi rezervaţii botanice care fac parte din reţeaua Natura 2000. Numele localităţii Tuşnad este de o origine slavă”tuşna” care a primit pe parcursul anilor sufixul d.

Pe teritoriul localităţii, pe vârful numit Vártető, arheologii au găsit urme de cetăţi din epoca fierului timpuriu precum şi din epoca feudală. Izvoarele de apă minerală au favorizat probabil stabilitatea timpurie a populaţiei pe aceste meleaguri.

Documentul datat din 1421 în care este amintită localitatea, s-a adeverit a fi un fals. Altfel prima atestare documentară datează din 1567 când au fost supuse la dări 41 de porţi. În recensământul din 1557 localitatea este amintită sub numele de Twasnad, cu 41 de porţi. 

În anul 1602, 71 de bărbaţi au depus jurământul faţă de regele Rudolf al II-lea. În 1608 este amintită ca filială a satului Cozmeni cu următoarele străzi: Szeretszeg, Alszeg, Sántaszeg, Korodiszeg, Bartaszeg. Dintre acestea unele denumiri au fost păstrate până în prezent.

Conscripţia principelui Gabriel Bethlen din 1614 aminteşte de 30 de călăraşi secui, 35 pedestraşi şi 12 libertini, care alcătuiau categoria secuimii liberi. Din categoria celor dependenţi au fost amintiţi 3 iobagi legaţi, 13 iobagi nelegaţi, 31 jeleri şi 10 slugi străini. Cei care erau apţi pentru armată alcătuiau cca. 57% din populaţia localităţii. Astfel numărul locatarilor de atunci se poate aprecia la 670–730 de suflete.

Conform datelor conscripţiei din 1643 putem aprecia ca numărul locuitorilor a crescut la 750 –800, iar în 1721 la cca. 750–800.

În 1690 oştile lui Thököly Imre atacă satul, o mare parte din case cad pradă focului. În 11 septembrie 1822 o mare parte din sat este distrusă de un incendiu. O parte dintre oameni se mută la 2 km, lângă pârâul Mitacs, formând un nou sat sub denumirea de Tuşnadu Nou.

Până în anul 1726 aparţinea de comunitatea bisericească de la Cozmeni care în anul 1608 validează şi o lege sătească al cărei reguli sunt completate în anii 1688 şi 1692.

Zona a fost şi locul unor lupte grele în revoluţia din 1848, de mai multe ori trupele lui Gál Sándor şi Tuzson János au încercat să oprească invazia trupelor austriece. În prima jumătate al secolului al XVIII-lea se înfiinţează la Tuşnad şi prima şcoală confesională. 

Biserica romano-catolică cu zidul de incintă a fost construită în anii 1802–1824. Capela datând din secolul al XVI-lea, amintită într-un document datat din 1671, era folosită în comun cu enoriaşii din satul Vrabia. În anul 1667 capela există încă, având o lungime de cca. 13 m şi o lăţime de 7 m. În prezent biserica dispune de o cristelniţă din piatră ce se presupune a fi din sec. al XIV-lea.

În cimitirul aflat la est de biserică, se găsesc mai multe pietre funerare din secolul al XIX-lea şi câteva cu semne simbolice păstrate din cultul păgân. Sunt declarate monumente istorice şi de artă plastică, crucea de piatră de pe marginea şoselei, la intrarea sudică în sat, datând din 1743 pus de Betegh Ferenc evocând epidemia de ciumă.

Menţionăm faptul că în comuna Tuşnad Sat se află Muzeul Apei Minerale, singurul de acest gen din ţară (realizată de Asociaţia de Turism şi Ocrotire a Naturii – Miercurea Ciuc).

TUŞNADU NOU

   A fost fondat după marele incendiu din 11 septembrie 1882 de gospodarii păgubiţi ai satului Tuşnad, la vest de râul Olt în valea pârâului Mitaci. Timp de treizeci de ani a fost comunitate de sine stătătoare. În 1992 satul a avut 1020 de locuitori. De pe terasa Oltului se deschide o privelişte foarte bună asupra satului, cu uzina de îmbuteliere a apei minerale din apropierea gării CFR, construită în anii 1973-74. Aici se îmbuteliază apa minerală cu eticheta "Tuşnad"; uzina are o capacitate de 3000 litri/oră.

Tuşnadu-Nou se află la distanţa de 2 km de Tuşnad, la 26 km de Miercurea-Ciuc şi la 6 km de Băile Tuşnad.

Tuşnadu-Nou se află la revărsarea pâraielor Ravasz, Mitaciu Mare şi Ulieş în râul Olt. Pe lunca Oltului se află mai multe izvoare de apă minerală, dovada existenţei acestora fiind depunerile de ocru din această zonă. Lângă gara CFR se află izvorul Bátordi. Din partea estică a satului, de lângă pârâul Ravasz se extrage nisip cuarţos de foarte bună calitate. 

Biserica romano-catolică a fost construită între anii 1873–1897. În 1995 a fost extinsă. Hramul acestei biserici este Sfântul Anton de Padua, pelerinajul având loc în ziua de 13 iunie. 

VRABIA

Mica localitate ascunsă a Ciucului de Jos se întinde pe malul stâng al Oltului în valea pârâului Vrabiei, la o altitudine de 655 m. Putem ajunge în sat dinspre Sâncrăieni pe D.J. 123A (21 km). Satul a fost devastat de incendii de nenumărate ori. În 1992 satul avea 233 de locuitori. Se află la 3 km de centrul comunal, Tuşnad.

După afirmaţia lui Ferencz Béla tradiţia spune că satul a primit numele după numeroasele vrăbii ce se găseau în sat. O explicaţie cu înclinare ştiinţifică încearcă să dea Vámszer Géza prin faptul că „verebes” în limba maghiară are semnificaţia de locuinţă pentru perioada de vară, sub formă de con.

În conscripţia lui Basta din 1602 sunt amintiţi cinci iobagi. 

Din însemnările preotului romano-catolic Lakatos István datând din 1690 se cunoaşte faptul că trupele lui Thököly Imre au incendiat satul în care au rămas neatinse de flăcări doar cinci case.

Până în 1726 satul Vrabia şi Tuşnad erau filialele comunităţii bisericeşti din Cozmeni. După ce satul Tuşnad devine comunitate de sine stătătoare Vrabia se afiliază la acesta.

Mlaştina Beneş este alimentată de izvoare de apă minerală. Se pot observa în mai multe locuri depuneri de ocru. Mlaştina se întinde pe malul stâng al Oltului, la o altitudine de 644 m. Multe dintre plantele ocrotite de aici sunt foarte rare. Se găsesc numeroase plante care sunt relicve din vremea ultimelor glaciaţiuni, fiind locul cel mai sudic din Europa, unde pot fi găsite. Multe din gospodăriile satului ai izvoare de ape minerale în curte. Izvorul de lângă staţia de cale ferată, odată îmbuteliată se află în paragină la ora actuală. În spatele staţiei se află o altă mlaştină cu rarităţi şi plante ocrotite, mlaştina "Câmpul Cemo".

Biserica romano-catolică datează din sec. XV-XVI. A fost reconstruită în perioada barocă, dar păstrează multe elemente din perioada goticului târziu.

Capela Îngerilor Ocrotitori, construită între anii 1770-1775 păstrează unele elemente ale unei capele vechi, din secolul al XV-lea. Turla din lemn a capelei a fost înlocuită cu turnul din zilele noastre ridicat în 1836. Clopotul cel mic datează din 1791, iar cel mare din 1813. Altarul reprezentând îngerii ocrotitori, a fost transferat în 1810 în biserica din localitatea Tuşnad. În capelă se găseşte o cristelniţă care se presupune a fi din secolul XV–XVI.

2.1.2.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

   RELIEFUL

Aşezarea teritorială a comunei Tuşnad este situată în partea sudică a zonei de depresiune intramontană a Ciucului inferior, la o altitudine de 600-640 m şi este delimitată de masivul Pilisca şi Ciomatul. Axată pe parcursul superior al râului Olt, prezintă un relief relativ plat format din lunci largi, însoţite de terase joase şi fâşii de câmpii piemontane, care fac trecerea spre zonele montane înconjurătoare, creând cele mai favorabile condiţii pentru aşezările omeneşti, pentru dezvoltarea activităţilor economice şi pentru realizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitare. 

Aceste caracteristici se evidenţiază în structura şi zonificarea vetrei localităţilor componente (Tuşnad Sat, Tuşnad, Vrabia), a dispunerii formei şi aşezării construcţiilor.

Prin aşezarea lor în teritoriu localităţile Tuşnad Sat şi Tuşnadu Nou dispun de legătura rutieră rapidă cu localităţile din jur pe drumul naţional D.N. 12. Calea ferată 400 Miercurea Ciuc – Braşov traversează doar localitatea Tuşnadu Nou şi satul Vrabia. De pe drumul D.N. 12 la nord de Tuşnad Sat se găseşte intersecţia cu D.J. 123A, ce face legătura cu localitatea Vrabia.

Prin poziţia geografică, teritoriul comunei cuprinde forma variate de relief, depresiuni, culoare pe valea Oltului şi munţi cu întinse păduri şi pajişti naturale, bogate resurse minerale.

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ

Comuna este traversată de râul Olt, care conferă relieful un aspect specific luncilor aluvionare. Localităţile comunei sunt situate perpendicular faţă de cursul râului Olt, localitatea Tuşnadu Nou este străbătută în partea estică. Albia râului Olt este regularizată pe tronsonul ce traversează comuna. Pe teritoriul comunei Oltul primeşte dinspre Munţii Ciucului afluenţii de stânga pârâurile Cozmeni şi Tuşnad, iar dinspre Munţii Harghita pârâul Mitaci. Afluenţii au cursuri relativ scurte între 9 şi 13 km, şi bazinele hidrografice între 18 şi 37 de kilometri pătraţi. Albiile lor sunt în general înguste motiv pentru care în perioada precipitaţiilor abundente se produc inundaţii. Apele subterane, datorită aportului de dioxid de carbon sunt mineralizate. 

Zăcământul de la Tuşnadu Nou este utilizat pentru îmbuteliere, dar ivirile naturale şi forajele hidrogeologice confirmă prezenţa apelor subterane mineralizate în valea Oltului şi în alte zone în localităţile Tuşnad Sat şi Vrabia.

CLIMA

Datorită situării geografice în zona depresionară intramontană pe teritoriul comunei Tuşnad  se remarcă un topoclimat specific caracterizat prin frecvente şi persistente inversiuni termice nocturne şi de iarnă, din care cauză sunt frecvente zilele de ceaţă în medie 60-70 zile pe an. 

Clima şi hidrografia teritoriului studiat ale celor trei localităţi în special sunt caracterizate de condiţii termice aspre, cu veri scurte şi ierni lungi. Temperatura medie anuală caracterizată prin izoterma anuală de +6 C. Zăpada se menţine la sol 80-90 zile pe an, numărul mediu anual al zilelor cu îngheţ este de 160. 

Vânturile sunt puternic influenţate de relief, atât în privinţa direcţiei cât şi a vitezei. Frecvenţele medii anuale înregistrate la Tuşnad indică predominanţa vânturilor NV şi N. Caracteristice acestei zone sunt curenţii de aer de 5-7 GB cu o intensitate mai mare de-a lungul Oltului.

În această regiune cad circa 800-850 mm precipitaţii repartizate neuniform pe timpul anului, cele mai abundente sunt în lunile aprilie-iunie. În luna iunie şi iulie sunt posibile ploi sub formă de aversă înregistrându-se căderi de 50-60 mm în 24 de ore. 

CARACRERISTICI GEOTEHNICE

Aşezarea teritoriului comunei pe pantele estice ale munţilor Harghita, determină structura geomorfologică. Între punctul cel mai jos – Valea Oltului şi denivelarea faţă de munţi se intercalează o treaptă de 800-900 m altitudine.

Formaţiunea geologică de bază este cea vulcanogen-sedimentară constituită din aglomerate piroclastice şi cinerit, afectate de procese hidrotermale postvulcanice.

Formaţiunea de suprafaţă este specifică depozitelor luncii Oltului constituite din nisipuri cu pietriş şi bolovăniş şi nisipuri argiloase fine, de vârstă cuaternar şi pliocen superior. În zonă se întâlnesc frecvent izvoare de apă minerală carbogazoasă cu emanaţii de CO2 ce mineralizează pe alocuri şi apele subterane din nivelurile freatice. Datorită mineralizaţiilor aceste ape prezintă o agresivitate naturală asupra betoanelor şi metalelor, fapt ce trebuie luat în evidenţă la proiectarea fundaţiilor de clădiri.

Condiţiile geologice sunt determinate de zona cristalin mezozoică a munţilor înconjurători cu depozite triasice şi jurasice. Dolomitele, calcarele şi conglomeratele sunt specifice acestui teritoriu, parţial puse în valoare de către unităţile existente în teritoriu. 
FAUNA

Este formată din păduri de răşinoase, elementele dominante fiind bradul şi molidul întrerupte de întinse pajişti montane secundare, mai ales în zonele defrişate şi din păduri de amestec fag şi molid. 

Fauna este şi ea variată ca în toate pădurile montane ale ţării. Dintre animalele cele mai des întâlnite sunt: lupul (Canis Lupus), cerbul carpatian (Cervus Elaphus Carpaticus), mistreţul (Sus Scrofa), ursul carpatin (Ursus Aeetos), vulpea (Vulpes vulpes), veveriţa (Lutra vulgaris), bursucul (Melis melis), dihorul (Putorius putorios), iepurele (Lepus europeanus), etc. 

Dintre păsări amintim: cocoşul de munte (Picorides Tridactylus alpinus), cucul (Cuculus canarus), corbul (Conus corat), etc. Trăiesc de asemenea numeroase specii de reptile, precum: vipera (Vipera berus), şopârla de munte (Lacerta vivpera), iar în apele repezi de munte trăiesc păstrăvul indigen (Salmo trutta forio) şi păstrăvul fântânel (Selvehinus fontinalis).

SOLUL

Solul din jurul comunei Tuşnad este specific depresiunii intramontane, cele mai răspândite fiind solurile brune şi brune acide (datorită degajării bioxidului de carbon), precum şi solurile litomorfe (calcare şi dolomite) existente pe versanţii munţilor din jur. Succesiunea litologică este alcătuită în general din argile fine şi nisipuri argiloase respectiv pietrişuri. 
2.1.3.ZONELE EXPUSE LA RISCURI NATURALE

Riscuri naturale:


În cadrul comunei Tuşnad  s-a  identificat o singură zonă cu riscuri naturale. Acesta se situează în cadrul localităţii Tuşnadu Nou pe zona râului Olt care traversează localitatea. În această zonă delimitată sunt interzise eliberarea autorizaţiilor de construire noi, se vor permite doar autorizaţii pentru reabilitarea şi întreţinerea fondului construit din cadrul perimetrului. 

 Având în vedere însă condiţiile meteorologice extreme din ultimii ani cu ploi abundente ieşirile din matcă ale pâraielor  sunt un fenomen din ce în ce mai des întâlnit. 

În cazul pârâurilor şi râurilor se interzice modificarea albiei acestora prin lucrări de terasament sau construcţii, defrişarea vegetaţie de pe margine pârâurilor. Aceste modificări sunt permise doar în cazul când acestea devin necesare pentru protejarea localităţii de inundaţii doar pe bază de studii şi proiecte de specialitate.

Inventarierea şi delimitarea zonelor cu riscuri naturale, în principal suprafeţe supuse periodic inundării şi suprafeţelor cu alunecări de teren  se inventariază şi se delimitează cu factorii locali şi judeţeni interesaţi pe baza :

· cercetărilor de pe teren

· studiilor geotehnice privind construibilitate terenurilor şi condiţiilor de fundare a construcţiilor

· a concluziilor studiilor de specialitate, întocmite în acest scop

· detalierea macro-zonării teritoriului ţării cuprinsă în secţiunea PATN

· informaţii de la localnici privind evoluţia fenomenelor, ritmicitatea şi amploarea lor.

· Zonele de riscuri naturale se definesc în baza studiilor de fundamentare :

Cauzele producerii dezastrelor:

· Cutremure de pământ

· Inundaţii ploi torenţiale, topiri bruşte de zăpadă,accidente produse la lucrările existente pe cursurile râurilor, rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regulată a cursurilor de apă sau erori umane

· Alunecări de teren, precipitaţii atmosferice care pot activa alunecări mai vechi sau pot provoca alunecări noi, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor subterane, acţiunea îngheţului-dezgheţului, defrişarea abuzivă a plantaţiilor a pădurilor.

Efecte

· cutremure: avarii la structurile de rezistenţă a clădirilor sau distrugeri parţiale sau totale

· inundaţii: obiective afectate clădiri, drumuri, poduri, podeţe, căi ferate, reţele tehnico edilitare, baraje, diguri, suprafeţe intravilan extravilan

· alunecări de teren: reţele tehnico edilitare, poduri, podeţe, drumuri căi ferate, suprafeţe intravilan extravilan

Delimitarea şi ierarhizarea se face pe baza hărţilor de risc natural:

- cutremure de pământ: conform zonelor de intensitate seismică

- inundaţii calea viiturii, zonă frecvent inundabilă, zonă potenţial inundabilă

- alunecări de teren conform potenţialului de producere, respectiv zone cu potenţial scăzut de alunecare, mediu şi ridicat

2.2. RELAŢII ÎN TERITORIU

Comuna Tuşnad se situează în partea sudică a judeţului Harghita în defileul râului Olt. Are ca vecinătăţi la sud-est comuna Cozmeni, la nord-vest comuna Sânsimion, la sud-vest judeţul Covasna. Comuna Tuşnad se situează în partea sudică a depresiunii Ciucului de Jos. Depresiunea este delimitată în partea vestică de munţii Harghita cu vârful Mitaci 1280m şi vârful Pilişca Mare 1373m, iar la est de munţii Ciucului. Depresiunea se închide către sud cu munţii Ciomat cu vârfurile Ciomatul Mic 1238m şi Ciomatul Mare 1301m. 
Conform ultimei variante (15 iunie 1998) a Proiectului de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a IV-a reţeaua de localităţi în raport cu statutul lor, ierarhizarea pe ranguri a localităţilor din judeţul Harghita, localitatea Tuşnad, ca reşedinţă de comună, este localitate de rangul IV. Satele componente a comunei, Tuşnad Sat şi Vrabia, sunt localităţi de rangul V.

Conform evidenţelor cadastrale comuna Tuşnad are în administraţie o suprafaţă de teren de 7664 hectare. Suprafaţa teritoriului administrativ pentru comuna Tuşnad a fost preluată de la Oficiul judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie a judeţului Harghita.
Teritoriul comunei este străbătut de drumul naţional DN 12 Braşov – Miercurea Ciuc şi drumul judeţean DJ 123A Miercurea Ciuc – Vrabia. De legătura feroviară  traseu 400 Braşov – Ciceu - Deda beneficiază localitatea Tuşnadu Nou (gara CFR) şi Vrabia (halta). Calea ferată traversează comuna pe direcţie nord sud în partea vestică a localităţii Vrabia şi străbate localitatea Tuşnadu Nou. Accesul în localitate este uşor, având legătură rutieră de importanţă judeţeană şi naţională. Calea principală de circulaţie carosabilă a localităţii este DJ 123A şi DN 12 din care se ramifică restul străzilor comunale. Accesul dinspre Miercurea Ciuc se poate  realiza  pe DN 12 dinspre Miercurea Ciuc – Sf. Gheorghe - Braşov.  Localitatea Tuşnad  se situează la 27 km de localitatea Miercurea Ciuc pe traseul DN 12. 
Îmbunătăţirea stării de viabilitate se propune a se realiza prin consolidarea şi amenajarea drumurilor judeţene şi a drumurilor comunale componente. Stare drumurilor comunale este într-o stare avansată de uzură fizică prospectul stradal fiind neamenajat. 
2.3. NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ


Datorită aşezării geografice a comunei în zona de depresiune intramontană şi în apropierea de două oraşe Miercurea Ciuc şi Băile Tuşnad, existenţa căilor de acces de importanţă judeţeană şi naţională, a unui potenţial natural existent a influenţat în mod pozitiv dezvoltarea economică a comunei. 

Activităţile economice sunt specifice regiunilor intramontane de natură rurală mixtă, bazată pe cultura cartofului şi creşterii animalelor. 

Comuna Tuşnad are un profil mixt activităţile economice principale sunt:

· producerea şi comercializarea produselor agricole
· comerţ, servicii

· exploatarea resurselor minerale

–    prelucrarea lemnului;

Datorită condiţiilor specifice ale zonei, funcţia economică de bază este agricultura bazată pe cultura cartofului şi industria de exploatare a resurselor minerale urmat de exploatarea materialelor locale (lemn), iar funcţia secundară este agricultura zoo-pastorală practicată în cadrul gospodăriilor individuale precum şi diverse meşteşuguri. Funcţiunile economice prezintă următoarele aspecte principale:

AGRICULTURA
În urma aplicării Legii Fondului Funciar 18/1991  în agricultura comunei au apărut schimbări semnificative referitoare la forma de proprietatea fondului funciar.

Profilul de bază a agriculturii este creşterea diferitelor culturi. În afară de cartofi se mai cultivă grâul de toamnă, secară, ovăz şi orzoaică de primăvară.

Având în vedere tradiţiile anterioare în cultivarea cartofului, aceasta a rămas şi în continuare ramura de bază a sectorului vegetal. Datorită ponderii suprafeţei pentru păşuni şi fâneţe o importanţă mare are şi creşterea animalelor: bovine, ovine pentru lapte şi carne. Dotarea insuficientă a agriculturii atrage după sine o producţie agricolă redusă.

Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei Tuşnad este de 7664 ha din care:

- arabil 

 1770 ha(inclusiv arabil în intravilan)
- fâneaţă
          993 ha

- păşuni

840 ha

Total agricol
3603ha

- pădure

3678 ha

- alte terenuri            383 ha din care:

- ape


 
 74 ha
- drumuri, căi ferate
73 ha

- construcţii


129 ha






- neproductiv         
  107 ha






Total neproductiv 

383ha

Suprafaţa fondului forestier este de 47,99 %.

Suprafaţa total agricolă deţine o pondere de 47,01% din total.

Structura terenului agricol evidenţiază următoarele aspecte:

- total teren agricol
3603 ha din care:







- arabil

 1770 ha







- păşuni

 840 ha







- fâneaţă

930 ha

Suprafaţă totală alte terenuri 5,00 %.

 
Pajiştile naturale (păşuni şi fâneţe) au o pondere egală cu terenul arabil. Păşuni şi fâneţe cu un procent de 49,13% iar terenul arabil cu un procent de 49,13%. Se observă o pondere aproximativ egală şi în structura terenului agricol cu cel forestier ceea ce oferă multiple posibilităţi de dezvoltare comunei.   

 Creşterea animalelor reprezintă şi ea o ramură importantă de producţie după cum arată şi datele statistice pe efective de animale ale comunei.  

Specii de animale / Număr:

 

– bovine

  
 690 buc



– ovine        

 
1500 buc



– porcine


940 buc



– păsări


8000 buc



– cabaline
 
  
222 buc



– caprine


25



– familii de albine

67 

Creşterea bovinelor este orientată pentru lapte şi carne. O  parte din producţia de lapte din zonă este colectată de centrele de colectare a laptelui din localitate şi sunt prelucrate de secţiile de industrializare a laptelui din zonă. 
Restul speciilor de animale – porcine şi păsări – sunt crescute pentru consum. Creşterea animalelor este o ocupaţie tradiţională în viaţa localităţilor comunei, păşunile şi fâneţele întinse dau posibilităţi favorabile producerii bazei furajere necesare. 
INDUSTRIA

În comună funcţionează 45 agenţi economici dintre care 20 sub formă de societăţi comerciale, 16 asociaţii familiale sau activităţi independente şi 9 societăţi pe acţiuni. 
Principalele activităţi industriale sunt cu profil de exploatare şi prelucrare a lemnului. Unităţile cu caracter industrial sunt amplasate în partea sud estică atât în cadrul localităţii Tuşnad cât şi în cadrul localităţii Tuşnadu Nou. Toate zonele industriale sunt amplasate favorabil faţă de zona de locuit
Societăţi comerciale în funcţiune cu sediul în raza comunei Tuşnad.
Numărul societăţilor comerciale care funcţionează în comună este următoarea: 
Societăţi comerciale de construcţii: total 1
Societăţi comerciale de cablu: total: 1

Societăţi comerciale – magazine: total: 5
Farmacii: total 1

Prelucrarea lemnului:total:6
Alimentaţie publică:total:4
Panificaţie: total 2
Exploatări resurse minerale: total 2
Veterinar: total: 1
Transport: total: 1
Turism: total: 1
Comerţ: total: 5
Servicii: total: 8
Agricole: total:2
Silvicultura
Constituie o activitate importantă pe teritoriul comunei chiar dacă suprafeţele de păduri  sunt ponderate (3678 ha – 47,99% din suprafaţa totală a comunei Tuşnad). 

	SA
	SRL
	AI, AF

	SC APEMIN TUŞNAD SA

Îmbuteliere apă minerală

NR. 599
	DAKO IMPEX

Exploatarea lemnului

Nr. 346
	AI MOLNÁR EMERIC

Producţie agricolă

Nr. 150

	SC NADAS SA

Producţie  agricolă

Nr. 346
	COM CSARDA

Alimentaţie publică

Nr. 335
	AI DARVAS KÁROLY

Strungherie

Nr. 459

	CONSUM COOP Tuşnad Sat Nr. 193

Org. Coop, alim. publică
	DAKO ALFA

Exploatare nisip

Nr. 656
	AI TÁNCZOS LÁSZLÓ

Strungherie

Nr. 494

	COMPOSESORAT TUŞNAD

Exploatare lemn 

Nr. 145/C
	BEKE AZUR

Comerţ

Nr. 211
	AI BALLA IMRE

Transport

Nr. 235

	COMPOSESORAT Vrabia

Exploatare lemn

Nr. 6
	EMERCOM suc. Tuşnad

Materiale de construcţii

Nr. 217
	AI CSÁKÁNY CSABA

Instalaţii sanitare

Nr. 458

	POŞTA nr. 41
	BACOMEX

Magazin ABC

Nr. 212
	AI FERENCZ LÁSZLÓ

Tâmplărie

Nr. 144

	CENTRALĂ TEL: ROMTELECOM

Serveşte satele din comună

+ Sânsimion, Lăzăreşti 

Nr. 192
	DOC HOLYDAY

Alimentaţie publică

FN
	AI KOVÁCS GÁBOR

Tâmplărie

Nr. 118/A

	SAT SERVICE SA

Cablu TV

Nr. 193
	RAFI

Comerţ, pensiune agro turistică

Nr. 146
	AI KOVÁCS CSABA

Zidar

Nr. 385

	SC BENZOTHAR SA

Produse petroliere, activitate hotelieră FN
	CIMBORA

Activitate veterinară

Nr. 335
	AI JÁNOSI BÉLA

Zidar

Nr. 427

	
	NOVA FARM

Farmacie

Nr. 170
	AF BIRÓ VINCE

Comerţ, magazin ABC

Nr. 398

	
	EURO KOCSIS

Comerţ Nr. 19
	AF BOTOS LUDOVIC

Comerţ Nr. 3

	
	EXTRUDER

Produse de panificaţie

Nr. 345
	AF FAZAKAS IMRE

Magazin ABC 

Nr. 64

	
	MODERN BAROK

Prelucrarea lemnului

Nr. 275
	AF KORODI LAJOS

Magazin ABC

Nr. 575

	
	SREIACOCI

Exploatarea lemnului

Nr. 379
	AF KERESZTES ZOLTÁN

Zidar Nr. 542

	
	BORSIKÁS

Prelucrarea lemnului

Nr. 460
	AI CSEDŐ IBOLYA

Coafor

Nr. 490

	
	ATI PLUS

Alimentaţie publică

Nr. 517
	AI MADARÁSZ KATALIN

Manichiură, coafură

Nr. 16

	
	HAR ZOLI

Pompe funebre Nr. 18
	

	
	GOSPOD

Salubritate, gosp. Comunală

Nr. 176
	

	
	JAKI IMPEX

Panificaţie Nr. 145
	

	
	ISAPUR

Comerţ Nr. 418
	


TURISMUL

Având în vedere şi poziţia favorabilă şi apropierea de oraşul Băile Tuşnad turismul pentru tratament balnear are cea mai mare tradiţie şi cel mai mare număr de turişti. Are cele mai mari şanse de dezvoltare, date fiind varietatea resurselor (ape minerale diverse, mofete, solfatare, nămol de turbă) şi bogăţia lor. Pe plan local  şi regional există localităţi cu potenţial de dezvoltare în acest gen de turism, unele fiind chiar cu tradiţie aşa cum le arată şi numele. 


Aşezarea comunei Tuşnad favorizează dezvoltarea funcţiunii balneare şi turistice de interes local.


Turismul rural – agroturismul are mari posibilităţi de dezvoltare în sate care pe lângă un cadru natural pitoresc, nepoluat cu variate posibilităţi de recreare dispun şi de un valoros  potenţial cultural istoric. Pe măsura dezvoltării infrastructurii localităţilor, activitatea se va intensifica prin extinderea reţelei agenţiilor  de turism existente în judeţ. 

Turismul montan dispune de largi posibilităţi de dezvoltare, îndeosebi pentru practicarea sporturilor de iarnă şi a drumeţiei montane. Dezvoltarea unor trasee de schi fond, pârtie de bob, schi alpin sau patinoar deschis toate acestea ar revigora turismul din zonă.

Turismul de tranzit se localizează pe principalele artere  de circulaţie ce traversează judeţul, astfel că cele mai importante localităţi situate pe principalele fluxuri de circulaţie devin centre ale turismului itinerant. 

Promovarea eco-turismului în toate zonele  care să aducă venituri fără să afecteze negativ peisajul natural şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale ale regiunii. Exploatarea favorabilă a beneficiilor oferite de peisajul deosebit de valoros din cadrul comunei Tuşnad având în vedere că pe teritoriul ei se regăsesc şase rezervaţii botanice precum şi un număr mare de ape minerale care chiar dacă nu se află pa lista izvoarelor de apă minerală a anexei nr. 5/2005 au totuşi o valoare deosebită iar acestea merită să fie exploatate în cadrul unui turism controlat.
Disfuncţionalităţi:

- lipsa relansării industriei în concordanţă cu cerinţele ocupării eficiente a forţei de muncă excedentare
- neprelucrarea materiilor prime din zonă pe plan local

- exploatarea  fondului forestier fără luarea unor măsuri pe termen mediu şi lung pentru reîmpădurirea suprafeţelor defrişate vor duce la dezechilibre ecologice. 

- neexploatarea valorilor naturale pentru turism 

- nevalorificarea potenţialului natural de pe teritoriul comunei.
2.4 POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE SOCIALE

La data de întocmirii prezentei documentaţii conform datelor transmise de Direcţia Judeţeană de Statistică şi a datelor deţinute de Consiliul Local Tuşnad conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din 2002 populaţia stabilă a comunei Tuşnad era de 2114 locuitori populaţie stabilă.

Populaţie totală – masculin/feminin comune şi sate

Denumire



Total

Masculin

Feminin

Comuna Tuşnad


2114

1063


1051

Tuşnad



844

416


428



Tuşnadu Nou


1041

524


517

Vrabia



229

123


106

Numărul populaţiei stabile pe grupe de vârstă este următoarea:

	Grupa de vârstă
	Masculin
	Feminin

	0-4 ani
	70
	60

	5-9 ani
	73
	56

	10-14 ani
	84
	80

	15-19 ani
	86
	62

	20-24 ani
	69
	68

	25-29 ani
	77
	74

	30-34 ani
	99
	84

	35-39 ani
	55
	48

	40-44 ani
	63
	51

	45-49 ani
	61
	62

	50-54 ani
	66
	53

	55-59 ani
	44
	62

	60-64 ani
	54
	66

	65-69 ani
	54
	70

	70-74 ani
	53
	68

	75-79 ani
	35
	42

	80-84 ani
	12
	30

	85- ani
	8
	15


MIŞCAREA MIGRATOARE A POPULAŢIEI

Numărul populaţiei după situaţia economică este următoarea:

Populaţia activă:




masculină
365 persoane

feminină
232 persoane

Persoane ocupate: 



masculină
280 persoane

feminină
177 persoane

Şomeri în căutarea altului loc de muncă:
masculină
71 persoane

feminină
39 persoane

Şomeri în căutarea primului loc de muncă: 
masculină
14 persoane

feminină
16 persoane

Populaţia inactivă: 



masculină
698 persoane

feminină
819 persoane

Elevi, studenţi: 




masculină
168 persoane

feminină
145 persoane

Pensionari:





masculină
260 persoane

feminină
367 persoane

Casnice:





masculină
1 persoane

feminină
128 persoane

Întreţinute de alte persoane:


masculină
135 persoane

feminină
110 persoane

Întreţinute de stat sau organizaţii private:
masculină
2 persoane

feminină
0 persoane

Persoane cu altă situaţie economică (chirii): masculină
132 persoane

feminină
69 persoane

În baza cartării unităţilor economice existente în localitate şi a datelor furnizate de Direcţia de statistică a judeţului Harghita şi a Consiliului Local Tuşnad s-a întocmit structura populaţiei active:

Specificare



Număr

%

În agricultură


54


 2,56
În industrie



140


  6,63
Comerţ, servicii


108


  5,11
Învăţământ



33


 1,56
Administraţie


33


  1,56
Sănătate



18


  0,85
Alte servicii



5


  0,23
Total




391


18,50
Populaţie dependentă

1723


81,50
TOTAL



2114


100,0

	Specificare
	Număr

	În agricultură, silvicultură, vânat

	54

	Pescuit şi piscicultură
	0

	În industrie
extractivă
	2

	În industrie prelucrătoare
	132

	Energ. Electrică şi termică, gaze şi apă

	6

	Construcţii

	14

	Comerţ

	35

	Hoteluri şi restaurante
	20

	Transport, depozitare, comunicaţii

	29

	Activităţi financiare
	4

	Tranzacţii imobiliare, înch., serv. Prest. Interpr.
	6

	Administraţie publică
	33

	Învăţământ
	33

	Sănătate şi asistenţă socială
	18

	Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale
	4

	Activităţi ale persoanelor angajate în gospodării personale
	1

	Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale
	–

	Activitate nedeclarată
	–


Structura populaţiei pe naţionalităţi este următoarea:

	Total populaţie
	Români
	Maghiari
	Romi

	2114
	33
	1930
	151


Componenţa etnică evidenţiază următoarele aspecte: 91,30% maghiari, 1,56% români şi 7,14 % de etnie romi. 

Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de muncă:


– în majoritatea comunelor satele de reşedinţă de comună au avut evoluţii demografice mai bune decât celelalte sate componente, iar în cazul comunei Tuşnad satul component Tuşnadu Nou a cunoscut o evoluţie superioară reşedinţei de comună. Se remarcă ponderea redusă a activităţilor de deservire sănătate, învăţământ, industrie şi ponderea mare activilor în agricultură. De asemenea populaţia dependentă are un procent ridicat.


- lipsa acţiunilor destinate stabilizării în rural a tinerilor sub 30 de ani (lipsa unor acţiuni pentru creşterea edilitar social al localităţii şi insuficienţa ritmului de creştere privind atractivitatea economică a localităţii prin modernizarea şi tehnologizarea agriculturii, stimularea sectoarelor neagricole şi a meşteşugurilor)


- lipsa unor investiţii în localitate care ar putea valorifica local cunoştinţele profesionale ale persoanelor care locuiesc în comună


- lipsa pregătirii profesionale adecvat la profilul ocupaţional şi la resursele zonei, şi lipsa acţiunilor pentru calificarea şi recalificarea şomerilor

2.5 ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV
BILANŢUL SUPRAFEŢELOR ZONELOR FUNCŢIONALE DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL LOCALITĂŢII

2.5.1. ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

Teritoriul administrativ al comunei Tuşnad se întinde pe o suprafaţă de 7664 ha.  Intravilanul localităţii cuprinde în prezent o suprafaţă de 216,40 ha, din care satul Tuşnad 64,93 ha, satul Tuşnadu Nou 123,27 ha  şi satul Vrabia 28,20 ha. Calitatea zonelor de interes este slab dezvoltată însă tendinţa clară care se manifestă este cea de descentralizare a responsabilităţilor  guvernului faţă de politicile de dezvoltare spaţială şi o delegare a acestora către nivelele regionale şi locale. Aceste măsuri implică responsabilităţi mai mari la nivelele locale şi regionale. Profilul dominant care se evidenţiază în structura teritoriului administrativ de bază este  cel zoo - agricol urmat de cel silvic.
Disfuncţii 
· Nevalorificarea cadrului deosebit de pitoresc natural în scopuri turistice, cu amenajări corespunzătoare

· nu sunt delimitate corespunzător zonele de protecţie cu valoare de patrimoniu

· lipsa dotărilor corespunzătoare pentru dezvoltarea potenţialului turistic

· lipsa unei strategii pe termen mediu şi lung în domeniul silvic 

Intervenţii

· promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltări socio-economice echilibrate şi prin creşterea competitivităţii;

· promovarea dezvoltării funcţiilor urbane şi dezvoltarea relaţiilor urban-rural;

· promovarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate;

· dezvoltarea accesului la informaţie şi cunoaştere;

· reducerea agresiunii asupra mediului;

· valorificarea şi protejarea resurselor şi a patrimoniului natural;

· valorificarea patrimoniului construit ca factor al dezvoltării;

· dezvoltarea resurselor energetice, concomitent cu asigurarea securităţii;

· promovarea unui turism de calitate şi durabil;

· limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale.

2.5.2. COMPONENŢA TERITORIULUI ADMINISTRATIV

Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei Tuşnad este de 7664 ha din care:

- arabil 

 1770 ha(inclusiv arabil în intravilan)
- fâneaţă
          993 ha

- păşuni

840 ha

Total agricol
3603ha

- pădure

3678 ha

- alte terenuri            383 ha din care:

- ape


 
 74 ha
- drumuri, căi ferate
73 ha

- construcţii


129 ha






- neproductiv         
  107 ha






Total neproductiv 

383ha

Suprafaţa fondului forestier este de 47,99 %.

Suprafaţa total agricolă deţine o pondere de 47,01% din total.

Structura terenului agricol evidenţiază următoarele aspecte:

- total teren agricol
3603 ha din care:







- arabil

 1770 ha







- păşuni

 840 ha







- fâneaţă

930 ha

Suprafaţă totală alte terenuri 5,00 %.

 
Pajiştile naturale (păşuni şi fâneţe) au o pondere egală cu terenul arabil. Păşuni şi fâneţe cu un procent de 49,13% iar terenul arabil cu un procent de 49,13%. Se observă o pondere aproximativ egală şi în structura terenului agricol cu cel forestier ceea ce oferă multiple posibilităţi de dezvoltare comunei.   

 
2.5.3. BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN LIMITA UATB
Extravilanul şi intravilanul existent se materializează in P.U.G. prin corelarea limitelor şi suprafeţelor aflate în evidenţa Oficiul Judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie, cu cele aflate în evidenţa Consiliului local.

	BILANŢ TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN LIMITA UATB

	UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZĂ

	EXISTENT
	
	

	
	
	

	Destinaţia terenurilor din teritoriul 
	suprafaţa (ha)

	administrativ al unităţii de bază
	 
	      Procent % din teritoriul

	situaţie existentă
	TOTAL
	   administrativ al unităţii de bază

	 
	 
	 

	Terenuri destinate funcţiunilor 
	 
	 

	urbane intravilan
	129
	1,68

	Terenuri agricole
	3603
	47,01

	Terenuri forestiere
	3678
	47,99

	Terenuri aflate permanent sub ape
	74
	0,97

	Terenuri cu alte destinaţii
	180
	2,35

	Total teritoriu administrativ
	7664
	100


2.6 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE

      BILANŢ TERITORIAL.
2.6.1. COMPONENTE
Intravilanul localităţii cuprinde în prezent o suprafaţă de 216,40 ha, din care satul Tuşnad 64,93 ha, satul Tuşnadu Nou 123,27 ha  şi satul Vrabia 28,20 ha.  Nu cuprinde trupuri separate sau izolate. Situaţia existentă a comunei Tuşnad este prezentată în Planşa A-01 „Situaţia existentă – Disfuncţionalităţi” atât din punct de vedere al zonificării (instituţii şi servicii publice, spaţii verzi pentru agrement şi sport, industrie şi depozite, gospodărie comunală, echipare edilitară) cât şi al disfuncţiilor  constatate.
Aşezarea are o structură compactă, cu construcţiile amplasate în cadrul unor loturi medii de teren, mai mari către periferii. Dezvoltarea localităţii, sa realizat pe cele două trasee principale DN 12 Braşov - Miercurea Ciuc respectiv DJ 123 Sânsimion Vrabia. 

2.6.2 CARACTERISTICI ALE ZONELOR DIN INTRAVILAN

ASPECTE CARACTERISTICI ALE PRINCIPALELEOR ZONE FUNCŢIONALE DIN INTRAVILAN

ZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII
În localitatea Tuşnad şi Tuşnadu Nou se poate vorbii de o zonă centrală care se conturează mai ales în localitatea reşedinţă de comună unde sunt concentrate mai multe dotări şi servicii decât în localităţile componente.

Zonele cu funcţiuni complexe de interes public cuprind următoarele dotări:

LOCALITATEA TUŞNAD SAT

Se remarcă existenţa unui centru civic bine conturat.

Dotările pe categorii sunt următoarele:

Dotări teritorial administrative

– sediul primăriei locale

– postul de poliţie

– composesorat Tuşnad

– sediul poştei

Dotări de învăţământ


– grădiniţa de copii

– şcoala generală

Dotări culturale



– casa de cultură







– biblioteca comunală

Dotări religioase



– biserica romano-catolică

– parohia romano-catolică

– capela romano-catolică

– biserica ortodoxă

Dotări comerciale

– spaţii comerciale cu funcţiuni alimentare   şi nealimentare

Dotări sanitare
– cabinet medical uman


– cabinet medical veterinar

Dotări de alimentaţie publică

– cofetărie, bar

– restaurant

Dotări cu destinaţie specială

– remiza P.S.I.

– unităţile de gospodărie comunală

LOCALITATEA TUŞNADU NOU

Dotări de învăţământ


– grădiniţa de copii

– şcoala generală

Dotări culturale



– casa de cultură

Dotări religioase



– biserica romano-catolică

– parohia romano-catolică

Dotări comerciale

– spaţii comerciale cu funcţiuni alimentare   şi nealimentare

Dotări sanitare
– cabinet medical uman

Dotări de alimentaţie publică

– cofetărie, bar

LOCALITATEA VRABIA

Dotări de învăţământ


– grădiniţa de copii

– şcoala generală I-IV. clase

Dotări culturale



– casa de cultură

Dotări religioase



– biserica romano-catolică

– parohia romano-catolică

Dotări comerciale

– spaţii comerciale cu funcţiuni alimentare   şi nealimentare

Dotări de alimentaţie publică

– cofetărie, bar

Dotări cu destinaţie specială
– remiza PSI

Alte dotări : 
· Asociaţia microregională „Alcsik”

· Postul de televiziune prin cablu 
· Asociaţia sportivă „Piliske Tuşnad Sat”

· Asociaţia culturală „Tantus”

· Fundaţia „ Pro-Tuşnad”

Suprafaţa totală a zonei de instituţii publice şi servicii pentru cele trei sate componente este de 10,07 ha, ceea ce reprezintă 4,65% din totalul intravilanului. Se observă o concentraţie mai mare de instituţii şi servicii în satul reşedinţă de comună Tuşnad precum şi în satul Tuşnadu Nou  şi o slabă dezvoltare a acestora în localitatea Vrabia. 
ZONA DE LOCUIT

Cuprinde o suprafaţă de 104,83 ha.

Fond construit

Comuna Tuşnad

	– locuinţe existente
	total (nr.)
	817

	Din care:
	
	

	– locuinţe din fondurile private:
	(nr.)
	800

	– locuinţe proprietate publică:
	(nr.)
	9

	- locuinţe din alte fonduri
	(nr.)
	8


Regimul de înălţime a caselor de locuit este: demisol + parter; parter; parter + etaj sau parter + mansardă. Dea-lungul drumului judeţean, a drumului naţional şi a străzilor mai importante locuinţele sunt amplasate foarte dens, iar în zonele tentaculare mai rar. 

Starea clădirilor de locuit:
– 50% în stare foarte bună şi bună






– 35% în stare mediocră






– 15% în stare rea

În medie, pe cele trei localităţi 35% din locuinţe sunt construite din cărămidă pe fundaţii de piatră naturală sau beton, cu acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din material ceramic (ţigle), restul de 65% sunt construite din lemn, pe fundaţie de piatră cu acoperiş tip şarpantă cu învelitoare din material ceramic (ţiglă). Ritmul anual de construcţie pe nivel de comună este de 8-12 locuinţe pe an construcţii noi. Se observă o creştere mai mare la reabilitarea fondului construit existent prin mansardări şi extinderi, în acest sens ritmul anual fiind de 8-10 extinderi, mansardări pe an. 

Numărul construcţiilor noi de la 1998 încoace: 64.

UNITĂŢIILE CU CARACTER INDUSTRIAL
 Principala unitate industrială S.C. APEMIN TUŞNAD SA se găseşte în partea de sud-vest a localităţii Tuşnadu Nou, ce are ca activitate de bază îmbutelierea apei minerale pentru consumul de masă. În localitatea Vrabia în partea de est se află o unitate de morărit şi panificaţie  iar în partea de est a localităţii Tuşnadu Nou funcţionează o carieră de nisip. Ramura de prelucrare a lemnului se deşfăşoară în cele trei localităţi componente ale comunei, în gatere şi ateliere de tâmplărie amplasate corespunzător faţă de zonele locuite.
În comună funcţionează 45 agenţi economici dintre care 20 sub formă de societăţi comerciale, 16 asociaţii familiale sau activităţi independente şi 9 societăţi pe acţiuni. 

Principalele activităţi industriale sunt cu profil de exploatare şi prelucrare a lemnului. Unităţile cu caracter industrial sunt amplasate în partea sud estică atât în cadrul localităţii Tuşnad cât şi în cadrul localităţii Tuşnadu Nou. Toate zonele industriale sunt amplasate favorabil faţă de zona de locuit

Se observă o amplasare a acestora în afara zonelor centrale ale localităţilor direcţie ce trebuie continuată iar pentru zonele centrale ale localităţilor componente  se propune o interdicţie definitivă de autorizare a acestor tipuri de funcţiuni. 

Suprafaţa zonei industriale pentru cele trei sate componente este de 18,92 ha ceea ce reprezintă un procent de 8,74% din intravilan.

UNITĂŢILE AGRO-ZOOTEHNICE 
Producţia agricolă se desfăşoară mai ales în gospodăriile particulare ale locuinţelor.
Acest aspect este necorespunzător privind sensul de dezvoltare a comunelor influenţate de normele europene, drept pentru care se propune înfiinţarea microfermelor care să îşi desfăşoare activitate în afara zonelor de locuit. 

Tendinţa lentă dar prezentă a comunelor dispuse în apropierea oraşelor este de a devenii „oraşe grădină” având în vedere că din ce în ce mai multă populaţie evadează din zona urbană către zona rurală în căutarea unor forme mai liniştite de viaţă fără poluare, astfel încât amplasarea zonelor industriale şi a unităţilor agricole în afara zonei de locuit devin o necesitate.


 Pe teritoriul comunei Tuşnad funcţionează societatea agricolă S.A. NÁDAS din Tuşnadu Nou.

Suprafaţa zonei agricole pentru cele trei sate componente este de 10,09 ha ceea ce reprezintă un procent de 4,66% din intravilan.

CĂI DE COMUNICAŢII ŞI TRANSPORTURI

Teritoriul comunei este străbătut de drumul naţional DN 12 Braşov – Miercurea Ciuc şi drumul judeţean DJ 123A Miercurea Ciuc – Vrabia. De legătura feroviară beneficiază localitatea Tuşnadu Nou (gara) şi Vrabia (halta).

Drumul naţional DN 12 Braşov – Miercurea Ciuc traversează localitatea Tuşnad Sat transversal şi localitatea Tuşnadu Nou în extremitatea vestică. Drumul judeţean DJ 123A traversează localitatea Vrabia şi debuşează în DN 12 în partea de nord a localităţii Tuşnad Sat. De pe aceste drumuri se ramifică străzile de deservire locală.

Suprafaţa străzilor însumează 14,42 ha, reprezentând 6,66% din perimetru.

Reţeaua stradală locală este în general satisfăcătoare din punct de vedere al capacităţii însă insuficient amenajată pentru parcare şi trafic pietonal. Reţeaua secundară se compune din accese locale cu una sau două benzi de circulaţie care în general se înfundă sau se racordează la străzile principale. Starea drumurilor judeţene este corespunzătoare doar pe porţiuni restul necesitând lucrări de amenajare şi modernizare. 

Drumurile comunale sunt majoritatea de pământ acestea necesitând lucrări de amenajare şi modernizare. 

Drumuri naţionale:
DN 12 Braşov – Miercurea Ciuc cu porţiune de 12 Km

Drumuri judeţene:

DJ 123A Sânsimion - Vrabia cu o porţiune de 2 Km

· Drumuri comunale pe o lungime de 15,7Km. 

Teritoriul administrativ al comunei este traversat de calea ferată Braşov – Ciceu - Deda ceea ce reprezintă un avantaj deosebit din punct de vedere al legăturilor cu alte zone din ţară. 
SPAŢII VERZI ŞI SPORT


Zona spaţiilor verzi pentru agrement şi sport nu este reprezentativă din cauza aspectului lor inestetic. Ca dotare sportivă se găseşte câte un teren de sport în localitatea Tuşnadu Nou şi Tuşnad Sat. Mai există spaţii verzi aferente altor categorii de funcţiuni: locuinţe, gospodăriile populaţiei, străzi, plantaţii de aliniament sau trasee pietonale locale, cimitire. Se remarcă lipsa spaţiilor verzi cu rol de protecţie, perdea de protecţie între zona industrială şi zona de locuit precum şi plantaţia de-e lungul drumurilor cu trafic intens şi în jurul parcajelor. 
Suprafaţa totală pentru cele trei localităţi componente este de 10,40 ha ceea ce reprezintă un procent de 4,81% din totalul intravilanului. 
 Situaţia spaţiilor verzi conform cerinţelor OG 195/2005 şi Legea 265/2006 (modificările ulterioare) care prevede includerea în intravilan a unui spaţiu verde de min. 20 mp/locuitor până la data de 31.12.2010 şi de min. 26mp/locuitor 31.12.2013 este satisfăcătoare din acest punct de vedere. 
Suprafaţa de spaţiu verde / locuitor ═ 104000 mp / 2114 locuitori ═ 49,19 mp / locuitor.
Pentru zonele deteriorate atât în intravilan cât şi în extravilan se propune refacerea peisagistică a acestor zone. 
ZONĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
În localităţi există o serie de cimitire în suprafaţă totală de 2,71 ha  reprezentând 1,25 % din perimetru. În localitate Tuşnad acestea sunt amplasate în partea nord estică  a localităţii, în localitatea Vrabia în partea nordică lângă biserica romano catolică Vrabia iar în localitatea Tuşnadu Nou în partea sud vestică a localităţii.

 - Cimitirul  romano catolic Tuşnad 


- Cimitirul  romano catolic Vrabia


- Cimitirul romano catolic Tuşnadu Nou  

 

Aceste cimitire sunt amplasate bine faţă de zonele de locuit  iar în perimetrele de protecţie de 50 m de limita proprietăţii sunt interzise construcţiile cu destinaţia de locuinţe, servicii sau altele decât cele necesare din cadrul zonelor de gospodărie comunală.
Fosta groapă de gunoi a comunei Tuşnad care se situează în partea sud vestică a localităţii  în extravilan a fost închisă şi ecologizată în anul 2008 însă necesită măsuri de monitorizare pe o perioadă de 30 ani timp în care nu se va retroceda şi nu se va putea folosii pentru alte investiţii. Pe această perioadă sunt stric interzise eliberare autorizaţiilor de construire în perimetrul fostei gropi de gunoi. 

Comuna nu dispune de puţ sec însă primăria are contract cu SC Protan care rezolvă transportul hoiturilor în cazuri deosebite. 

 Gospodărirea deşeurilor menajere este rezolvată de o societate abilitată în domeniu care transportă deşeurile menajere  la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată.

ZONĂ DE CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE
Staţiile de tratare şi pompare a apei potabile se află amplasate pe teritoriul comunei Sânsimion de unde se realizează alimentarea cu apă potabilă a celor trei sate componente ale comunei Tuşnad prin conducta de aducţiune Sânsimion  Băile Tuşnad. Există o staţie de epurare pe teritoriul localităţii Tuşnadu Nou în extravilan care aparţine de societatea Apemin Tuşnad S.A. şi care deserveşte doar societatea. Suprafaţa zonei de construcţii tehnico-edilitare însumează în total 0,8 ha ceea ce reprezintă 0,37% din perimetru.

2.6.3. BILANŢ TERITORIAL

BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL EXISTENT

SAT TUŞNAD, SAT TUŞNADU NOU, SAT VRABIA
	Zonificarea teritoriului 
	Suprafaţa (ha)
	 
	 
	 

	intravilan
	Localitate
	localităţi 
	trupuri
	TOTAL
	Procent %

	 
	principală
	componente/
	izolate
	 
	din total 

	 
	 
	aparţinătoare
	 
	 
	intravilan

	INSTITUŢII ŞI SERVICII
	3,87
	6,2
	0
	10,07
	4,65

	LOCUINŢE 
	34,84
	81,34
	 
	116,18
	53,69

	UNITĂŢI INDUSTRIALE
	1,12
	17,8
	 
	18,92
	8,74

	ŞI DEPOZITE
	 
	 
	 
	 
	 

	UNITĂŢI AGRO-
	3,59
	6,5
	0
	10,09
	4,66

	ZOOTEHNICE
	 
	 
	 
	 
	 

	CĂI DE COMUNICAŢIE
	 
	 
	 
	 
	 

	RUTIERE
	5,52
	8,9
	
	14,42
	6,66

	FEROVIAR
	0
	2,37
	 
	2,37
	1,1

	SPAŢII VERZI AMENAJATE
	3,8
	6,6
	0
	10,4
	4,81

	NEAMENAJATE, SPORT
	 
	 
	 
	 
	 

	AGREMENT, PROTECŢIE
	 
	 
	 
	 
	 

	CONSTRUCŢII TEHNICO-
	0,8
	0
	0
	0,8
	0,37

	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 

	GOSPODĂRIE COMUNALĂ
	0,96
	1,75
	 
	2,71
	1,25

	CIMITIRE
	 
	 
	 
	 
	 

	ALTE DESTINAŢII
	1,2
	0,2
	0
	1,4
	0,65

	TERENURI NEAFECTATE
	9,23
	19,81
	0
	29,04
	13,42

	DE AMENAJĂRI  URBANISTICE
	 
	 
	 
	 
	 

	(agricole, neproductive)
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN EXISTENT
	64,93
	151,47
	0
	216,4
	100


Se observă o pondere a instituţiilor şi serviciilor în localitatea reşedinţă de comună precum şi în localitatea Tuşnadu Nou şi o dotare slabă în localitatea Vrabia. 
Zona pentru locuinţe ocupă cea mai mare parte din intravilan, se observă o concentraţie mai mare în zona centrală a localităţii Tuşnad şi Tuşnadu Nou. În concluzie există rezerve interne de teren pentru construcţii de locuinţe în cadrul localităţilor însă pentru aceste zone trebuie elaborate planuri urbanistice zonale şi rezolvarea echipării edilitare este primordială.  

Zonele industriale formează nuclee distincte în cadrul intravilanului şi sunt concentrate în afara zonei centrale a localităţii. 

 În comuna Tuşnad  unităţile agro - zootehnice sunt slab dezvoltate în cadrul intravilanului această ocupaţie desfăşurându-se în curţile construcţiilor.

Deşi localitatea este traversată de două artere majore de circulaţie DN 12 şi DJ 123A din care se ramifică restul străzilor comunale , acestea din urmă sunt majoritate drumuri de pământ. 

Echiparea edilitară este destul de slab dezvoltată în localităţile componente. Există reţea de alimentare cu apă potabilă pentru toate localităţile componente. Canalizarea menajeră este în curs de execuţie, reţea de alimentare cu gaze este inexistentă. Există reţea de alimentare cu energie electrică şi telefonie. Spaţiile verzi  sunt suficiente. Se observă o preocupare în acest sens direcţie ce trebuie amplificată.  

Disfuncţionalităţi:

· lipsa reţelei de canalizare menajeră pentru toate zonele
· Lipsa dotărilor şi serviciilor în localităţile componente

· serviciile comerciale (comerţ, transporturi) sunt insuficient dezvoltate, deşi unităţi de desfacere a mărfurilor alimentare şi nealimentare de talie mică există în fiecare localitate

· căile de comunicaţie neamenajate – împiedică dezvoltarea celorlalte activităţi

2.7 CIRCULAŢIA

Teritoriul comunei este străbătut de drumul naţional DN 12 Braşov – Miercurea Ciuc şi drumul judeţean DJ 123A Miercurea Ciuc – Vrabia. De legătura feroviară beneficiază localitatea Tuşnadu Nou (gara) şi Vrabia (halta).

Drumul naţional DN 12 Braşov – Miercurea Ciuc traversează localitatea Tuşnad Sat transversal şi localitatea Tuşnadu Nou în extremitatea vestică. Drumul judeţean DJ 123A traversează localitatea Vrabia. De pe aceste drumuri se ramifică străzile de deservire locală. Străzile existente sunt de categoria tehnică III cu două benzi de circulaţie şi respectiv de categoria IV cu o singură bandă. Drumurile publice DN 12 şi DJ 123A sunt conform legii 43 din categoria III cu două benzi carosabile. Lăţimea în profil transversal între garduri este de 10-16 m, lăţimea părţii carosabile de 7,00-6,00 m. Scurgerea apelor pluviale este rezolvată cu şanţuri numai pe marginea drumului naţional şi pe  DJ 123A. 

Traseul de tranzit al acestor drumuri, intersecţiile şi accesele laterale sunt deficitare ca fluenţă şi siguranţă a circulaţiei actuale şi prezintă o stare de uzură ce pune în pericol siguranţa traficului. Reţeaua stradală necesită îmbunătăţiri locale de trasee şi profiluri realizabile în cadrul amprizei şi a spaţiului public existent, precum şi dotări pentru parcaje staţii de transport în comun şi mobilier stradal. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trafic se propune consolidarea şi modernizarea traseului drumului naţional DN 12, drumului judeţean DJ 123A şi a drumurilor comunale care sunt în starea cea mai proastă. Drumurile comunale au o lungime totală de 21,3 km şi sunt pietruite în proporţie de 51%.

Disfuncţionalităţi la nivelul circulaţiei sunt cauzate de îmbrăcăminţile provizorii ale străzilor comunei. Starea actuală a drumurilor comunale este într-o stare avansată de uzură fizică, prospectul fiind variabil, constituind disfuncţiune în derularea normală a traficului rutier.

2.8. ECHIPARE EDILITARĂ
GOSPODĂRIREA APELOR

Conform Atlasului Cadastrului Apelor din România, din anul 1992, bazinul hidrografic Olt  în care se află comuna Tuşnad este codificat:

 VIII – 1  - pentru râul Olt
VIII – 1 – 28  pentru pârâul Mitaci afluent de dreapta a râului Olt
VIII  -1   -29  pentru pârâul Cozmeni afluent de stânga a Oltului
VIII -1   -30 pentru pârâul Tuşnad afluent de stânga al Oltului
 Pârâul Vrabia este necodificat. 
Pârâurile Mitaci şi Tuşnad traversează intravilanul localităţii Tuşnadu Nou respectiv Tuşnad Sat iar pârâul Vrabia traversează intravilanul localităţii Vrabia. Pe pârâurile anterior enumerate nu sunt lucrări hidrotehnice sau lucrări hidroameliorative. Malurile pârâurilor nu sunt regularizate, cu excepţia unor porţiuni foarte mici.

Surse de ape

Surse de suprafaţă

Pârâul Olt  respectiv afluenţii lui.  

Surse subterane

Izvoare de ape naturale. Izvoare de ape minerale.

Apă freatică de mică şi de medie adâncime

Surse de ape existente satisfac cerinţele de ape potabile.

Disfuncţionalităţi 

- potenţialul de apă potabilă existentă nu este folosită

- lipsa regularizărilor, îndiguirilor apelor de suprafaţă


 - deversări ilegale de ape uzate menajere în pârâuri
ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ

Toate cele trei localităţi componente ale comunei beneficiază  de reţea de alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat care sunt racordate  la conducta de aducţiune Dn 400 Sânsimion – Băile Tuşnad. Presiunea necesară este asigurată prin staţia de pompare Sânsimion dotată cu pompe de mare capacitate. Pe anumite porţiuni sistemul este învechit şi necesită măsuri de reabilitare mai ales în satul Vrabia.

Nu toate gospodăriile sunt racordate la reţeaua de distribuţie apei în sistem centralizat unele gospodării se alimentează din fântânile proprii.  Aceste surse nu îndeplinesc indicatorii de calitate ca apa potabilă conform prescripţiilor locale (STAS 1342-91 şi Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1935/13.09.1996).

Disfuncţionalităţi

· nu toate gospodăriile sunt racordate la sistemul de distribuţie a apei potabile

· calitatea apei din fântâni nu îndeplineşte calitatea pentru apa potabilă prevăzute prin STAS 1342/91

· nu sunt instituite zonele de protecţie sanitară

CANALIZAREA MENAJERA 
În prezent apele uzate menajere sunt evacuate în puţuri absorbante direct sau indirect în cursuri de ape permanente care la rândul lor debuşează în râul Olt şi Tuşnad, situaţie ce duce la poluarea apelor minerale, potabile şi de suprafaţă.

Societatea SC Apemni Tuşnad SA are rezolvată canalizarea menajeră şi dispune de o staţie de epurare care se află amplasată în apropierea râului Olt în zona sudică a zonei industriale din cadrul localităţii Tuşnadu Nou. 

Disfuncţionalităţi:

– poluarea stratului apei freatice şi a apelor de suprafaţă

– poluarea mediului înconjurător

CANALIZAREA PLUVIALĂ 
Nici o localitate nu are canalizare pluvială apele se scurg prin rigole de colectare în pârâurile care străbat localităţile.
Disfuncţionalităţi

· deversarea apelor meteorice peste părţile carosabile şi terenuri 

· poluarea mediului ambiant 

· lipsa reţelei de canalizare pluvială este una din motivele inundaţiilor provocate de ploile abundente.

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

În prezent zona studiată compusă din comuna Tuşnad şi localităţile limitrofe componente sunt  traversate de linia electrică aeriană de medie tensiune (LEA 20kV). Aceste linii intersectează, respectiv traversează unele zone din cadrul perimetrului construibil al localităţilor studiate.

Toate localităţile sunt racordate la reţeaua naţională de electricitate. Pe teritoriul localităţilor sunt amplasate un număr de 5 transformatoare:

a.) în Tuşnad Sat 2

b.) în Tuşnadu Nou 2

c.) în Vrabia 1

În cazul amplasării caselor de locuit sau a altor construcţii în apropierea liniilor electrice trebuie respectate distantele impuse de normativul PE 104/1993 şi trebuie solicitat avizul de amplasament din partea SC ELECTRICA SA – S. D. Miercurea Ciuc. Distanţa de apropiere între conductorul extrem al liniei electrice de medie tensiune (LEA 20 kV), la derivaţia lui maximă şi cea mai apropiată parte a unei clădiri fără să constituie traversare trebuie să fie mai mare de 3 m. 


Se recomandă ca zona de protecţie să fie de minim 6 m pe ambele părţi, măsurate de la axa geometrică a liniei.

Disfuncţionalităţi:
· nu sunt
TELEFONIE

În localitatea reşedinţă de comună funcţionează o centrală telefonică digitală ce deserveşte localităţile componente. 

Disfuncţionalităţi

– nu toate gospodăriile dispun de linie telefonică

În prezent în zona studiată există o singură societate autorizată pentru distribuirea programelor de televiziune în cablu care prin sistemul de reţele existente acoperă aproximativ 50% din suprafaţa comunei Tuşnad. 
Disfuncţionalităţi

· nu toate gospodăriile dispun de linie telefonică
· nu toate gospodăriile dispun de televiziune prin cablu

ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ
În nici o localitate nu există sistem centralizat de încălzire. Majoritatea clădirilor sunt încălzite cu sobe cu lemne. Numărul clădirilor cu încălzire centrală este destul de mic. Consumatorii casnici pentru încălzire folosesc sobe sau cazane mici la instalaţiile individuale de încălzire centrale. Se utilizează drept combustibil lemne de foc. Prepararea hranei se realizează cu lemne de foc şi butelii de aragaz. Consumul de energie şi de combustibil este ridicat faţă de celelalte părţi a ţării datorită faptului că localitatea se situează în zona friguroasă a ţării. Conform STAS 1907 – 90 comuna Tuşnad se încadrează în zona climaterică III temperatura exterioară -18 C. 
Disfuncţionalităţi

· poluarea atmosferei cu fum şi a mediului ambiant cu deşeuri rezultate.

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE


La ora actuală în cadrul comunei Tuşnad nu există reţea de distribuţie a gazului metan. În nici o localitate nu există sistem centralizat de încălzire. Majoritatea clădirilor sunt încălzite cu sobe cu lemne.

Disfuncţionalităţi: 

– poluarea atmosferei cu fum şi a mediului ambiant cu deşeurile rezultate.



GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Deşeurile menajere din comuna Tuşnad sunt colectate şi transportate pe bază de contract cu SC Eco-Csik SRL  la noua groapă de gunoi autorizată de pe teritoriul comunei Sânsimion.   Pe teritoriul administrativ al comunei există o preocupare în privinţa colectării selective a gunoiului menajer, însă sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere nu este rezolvată. 
2.9. PROBLEME DE MEDIU

SITUAŢIA EXISTENTĂ

CADRUL NATURAL
Prin poziţia geografică, teritoriul comunei cuprinde forme variate de relief, depresiuni, culoare pe valea Oltului şi munţi cu întinse păduri şi pajişti naturale, bogate resurse minerale.

Aşezarea teritorială a comunei Tuşnad este situată în partea sudică a zonei de depresiune intramontană a Ciucului inferior, la o altitudine de 600-640 m şi este delimitată de masivul Pilisca şi Ciomatul. Axată pe parcursul superior al râului Olt, prezintă un relief relativ plat format din lunci largi, însoţite de terase joase şi fâşii de câmpii piemontane, care fac trecerea spre zonele montane înconjurătoare, creând cele mai favorabile condiţii pentru aşezările omeneşti, pentru dezvoltarea activităţilor economice şi pentru realizarea lucrărilor de echipare tehnico-edilitare. Aceste caracteristici se evidenţiază în structura şi zonificarea vetrei localităţilor componente (Tuşnad Sat, Tuşnad, Vrabia), a dispunerii formei şi aşezării construcţiilor.

Prin aşezarea lor în teritoriu localităţile Tuşnad Sat şi Tuşnadu Nou dispun de legătura rutieră rapidă cu localităţile din jur pe drumul naţional DN 12 Calea ferată Miercurea Ciuc – Braşov traversează doar localitatea Tuşnadu Nou. De pe drumul DN 12 la nord de Tuşnad sat se găseşte intersecţia cu DJ 123A, ce face legătura cu localitatea Vrabia.

Comuna Tuşnad cuprinde următoarele sate:

Satul Tuşnad
Satul Tuşnadu Nou
Satul Vrabia
Zona studiată fiind situată în partea sudică a judeţului Harghita, se încadrează în zona depresionară intramontană a Ciucului de Jos. Relieful caracteristic depresiunilor intramontane este deluros la est şi aproximativ plan orizontal la vest caracteristic luncilor aluvionare.
CONDIŢII GEOTEHNICE

Aşezarea teritoriului comunei pe pantele estice ale munţilor Harghita, determină structura geomorfologică. Între punctul cel mai jos – Valea Oltului şi denivelarea faţă de munţi se intercalează o treaptă de 800-900 m altitudine.

Formaţiunea geologică de bază este cea vulcanogen-sedimentară constituită din aglomerate piroclastice şi cinerite, afectate de procese hidrotermale postvulcanice.

Formaţiunea de suprafaţă este specifică depozitelor luncii Oltului constituite din nisipuri cu pietriş şi bolovăniş şi nisipuri argiloase fine, de vârstă cuaternar şi pliocen superior. În zonă se întâlnesc frecvent izvoare de apă minerală carbogazoasă cu emanaţii de CO2 ce mineralizează pe alocuri şi apele subterane din nivelurile freatice. Datorită mineralizaţiilor aceste ape prezintă o agresivitate naturală asupra betoanelor şi metalelor, fapt ce trebuie luat în evidenţă la proiectarea fundaţiilor de clădiri.

Condiţiile geologice sunt determinate de zona cristalin mezozoică a munţilor înconjurători cu depozite triasice şi jurasice. Dolomitele, calcarele şi conglomeratele sunt specifice acestui teritoriu, parţial puse în valoare de către unităţile existente în teritoriu. 

CONDIŢII HIDROLOGICE
Lucrările geotehnice executate până în prezent indică adâncimea nivelului acvifer freatic variază în funcţie de zonă.  Adâncimea de îngheţ este la -1,10 m, adâncimea minimă de fundare fiind de – 1,20 m.

Zăpada se menţine la sol 80-100 zile pe an. Numărul zilelor ploioase se cifrează la 100-108 zile pe an. 
CLIMA

Datorită situării geografice în zona depresionară intramontană pe teritoriul comunei Tuşnad  se remarcă un topoclimat specific caracterizat prin frecvente şi persistente inversiuni termice nocturne şi de iarnă, din care cauză sunt frecvente zilele de ceaţă în medie 60-70 zile pe an. 

Clima şi hidrografia teritoriului studiat ale celor trei localităţi în special sunt caracterizate de condiţii termice aspre, cu veri scurte şi ierni lungi. Temperatura medie anuală caracterizată prin izoterma anuală de +6 C. Zăpada se menţine la sol 80-90 zile pe an, numărul mediu anual al zilelor cu îngheţ este de 160. 

Vânturile sunt puternic influenţate de relief, atât în privinţa direcţiei cât şi a vitezei. Frecvenţele medii anuale înregistrate la Tuşnad indică predominanţa vânturilor NV şi N. Caracteristice acestei zone sunt curenţii de aer de 5-7 GB cu o intensitate mai mare de-a lungul Oltului.

În această regiune cad circa 800-850 mm precipitaţii repartizate neuniform pe timpul anului, cele mai abundente sunt în lunile aprilie-iunie. În luna iunie şi iulie sunt posibile ploi sub formă de aversă înregistrându-se căderi de 50-60 mm în 24 de ore. 

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ
Reţeaua hidrografică a judeţului este destul de bogată şi variată.

Reţeaua hidrografică este alcătuită din cursul principal al Oltului care străbate depresiunea de la nord la sud cu o serie de afluenţi care traversează localităţile din zonă. Comuna este traversată de râul Olt, care conferă relieful un aspect specific luncilor aluvionare. Localităţile comunei sunt situate perpendicular faţă de cursul râului Olt, localitatea Tuşnadu Nou este străbătută în partea estică. Albia râului Olt este regularizată pe tronsonul ce traversează comuna. 

Pe teritoriul comunei Oltul primeşte dinspre Munţii Ciucului afluenţii de stânga pârâurile Cozmeni şi Tuşnad, iar dinspre Munţii Harghita pârâul Mitaci. Afluenţii au cursuri relativ scurte între 9 şi 13 km, şi bazinele hidrografice între 18 şi 37 de kilometri pătraţi. Albiile lor sunt în general înguste motiv pentru care în perioada precipitaţiilor abundente se produc inundaţii. Apele subterane, datorită aportului de dioxid de carbon sunt mineralizate. Zăcământul de la Tuşnadu Nou este utilizat pentru îmbuteliere, dar ivirile naturale şi forajele hidrogeologice confirmă prezenţa apelor subterane mineralizate în valea Oltului şi în alte zone în localităţile Tuşnad Sat şi Vrabia.

RESURSE NATURALE
Izvoarele de apă minerală peste 2000 la număr pe teritoriul judeţului, sunt legate de activitatea post vulcanică a erupţiilor neogene şi sunt încadrate în perimetrul a ceea ce se numeşte „aureolă mofetică”. Sunt ape carbogazoase, bicarbonatate, feruginoase, sulfuroase, reci sau hipotermale. Pe seama lor au apărut staţiuni şi s-a dezvoltat o activitate balneară de importanţă locală, regională şi naţională.

Principalele resurse naturale ale solului şi subsolului din zonă sunt lemnul şi minereurile. 
MONUMENTE ALE NATURII
Pe teritoriul comunei Tuşnad se regăsesc o serie de monumente ale naturii declarate conform Anexa 1. la Hotărârea nr. 162/2005, precum şi o serie de ape minerale conform anexei nr. 5 la hotărârea nr. 162/2005

Pe teritoriul comunei Tuşnad sunt declarate următoarele zone protejate:

BĂILE NÁDAS




4 HA

MLAŞTINA VALEA DE MIJLOC

3HA

MLAŞTINA NYÍRKERT


4,3 HA

MLAŞTINA BENES



13 HA
MLAŞTINA CSEMŐ-VRABIA

6,18 HA
REZERVAŢIA PIATRA ŞOIMILOR 
1,5 Ha

Tot pe teritoriul comunei Tuşnad se regăseşte o parte din reţeaua situri natura 2000 tip SCI din bazinul Ciucului inferior care însumează în total o suprafaţă de 2686,19 ha. Din această reţea fac parte integrantă Mlaştina Valea de Mijloc, Mlaştina Nyirkert, Mlaştina Benes şi Mlaştina Csemő – Vrabia.
În partea sud estică a comunei o parte infimă din rezervaţia Lacul sf. Ana Tinovul Mohoş se suprapune pe teritoriul administrativ al comunei Tuşnad.(a se vedea planşa A-02 Reglementări Urbanistice Zonificare).
BĂILE NÁDAS

Suprafaţa (ha): 4,00 ha
Tip de rezervaţie: floristica.
Coordonate generale: Situate în lunca Oltului, pe partea sa stânga, la circa 1,5 km de satul Tuşnadul Nou, la o altitudine de circa 700 m, ele poartă  aceasta denumire datorită prezentei masive a stufului (Phragmites australis). Regimul de rezervaţie a fost instituit pentru ocrotirea relictului glaciar tipic Ligularia sibirica şi a voniceriului pitic Euonymus nana. În centrul mlaştinii distingem un grup de tufarişuri formate din arin (Alnus glutinosa), salcie (Salix pentandra, Salix cinerea) care adăpostesc unele specii lemnoase rare ca: mesteacanul pitic (Betula humilis si Betula warnstorfii) care formează tufe izolate în porţiunea sud-estică. Aceste asociaţii de plante lemnoase adăpostesc unele specii rare de plante ierboase ca: curechiul de munte (Ligularia sibirica, L. araneosa) şi scara domnului (Polemonium coeruleum). Flora porţiunilor deschise este reprezentată de unele specii de muschi ca: (Cratoneurum filicinum, Acrocladium cuspidatum), iar dintre plantele cu flori amintim: bumbacarita (Eriophorum angustifolium, E. latifolium), salcia (Salix repens), bulbucii de munte (Trollius europaeus), violetele (Viola montana). 

Pentru Mlaştina Nádas nu s-a solicitat custodia iar starea de conservare este bună dar sunt necesare măsuri mai stricte de ocrotire. 
MLAŞTINA VALEA DE MIJLOC

Suprafaţa (ha): 4,00 ha
Tip de rezervaţie: floristica.(sit Natura 2000)
Coordonate generale: Situată în stânga Oltului, în lunca acestuia, la circa 630 m altitudine, ea ocupa o suprafaţă de circa 4 ha şi este străbătută de pârâul cu acelaşi nume - Valea de Mijloc. Este o mlaştină eutrofă de dimensiune redusă dar de o importanţă fitogeografică deosebită. Particularitatea acestei rezervaţii constă în faptul că aici vegetează, în cel mai sudic punct de la noi din ţară şi chiar din lume (latitudine nordica 46°11'), mesteacanul pitic numit şi mestecanasul (Betula humilis).  În acestă rezervaţie naturală sunt ocrotite opt specii de pe listele roşii naţionale. La adăpostul tufelor de Betula humilis creşte curechiul de munte (Ligularia sibirica f. araneosa), iar în preajma izvorului mineral ochii soricelului (Saxifraga hirculus) în cea mai sudică staţiune a sa din Europa. Dintre speciile fanerogame întâlnite menţionăm: feriga de balta (Thlypteris palustris), molidul (Pices abies), ienuparul (Juniperus communis), rogozurile (Carex hostiana, Carex lepidocarpa), salcia (Salix repens) etc. Dintre speciile de muschi se numără: Marchantia polymorpha si Sphagnum. 

Mlaştina Valea de Mijloc este în custodia Organizaţia Geo Ecologică Accent Braşov şi este într-o stare de conservare satisfăcătoare , în curs de regenerare naturală şi în urma intervenţiei custodelui. 

MLAŞTINA NYÍRKERT

Suprafaţa (ha): 4,30 ha
Tip de rezervaţie: floristica. (sit Natura 2000)
Coordonate generale: Aceasta se extinde în partea de sud a localităţii Tuşnad - Sat pe un teren cu exces de umiditate; are o suprafaţă de aprox. 4 ha. Pe lângă specii de mesteacan (Betula pendula, Betula pubescens, Betula humilis) au fost identificate şi unele specii boreale – galbenelele (Liguaria sibirica). Pentru mlaştina Nyirkert nu s-a solicitat custodia  starea de conservare este satisfăcătoare cu semne de degradare naturală din cauza invaziei speciilor de plante ruderale.

MLAŞTINA BENES

Suprafaţa (ha): 13,00 ha 

Tip de rezervaţie: floristica (sit natura 2000)
Coordonate generale: Situată în Depresiunea Ciucului, în stânga Oltului, la o altitudine de circa 650 m, cu o suprafaţă de aprox 4 ha, rezervaţia se detaşează de restul regiunii prin caracterul nestatornic al terenului mlaştinos. Dintre tufarişurile ce marginesc mlaştina se remarcă mesteacanul pitic (Betula humilis si Betula warnstorfii), în centrul mlaştinii: arinul (Alnus glutinosa), salcia (Salix pentandra, Salix cinerea). Aceste asociaţii de plante lemnoase adăpostesc specii rare de plante ierboase ca: curechiul de munte (Ligularia sibirica, L. Araneosa) şi scara domnului (Polemonium coeruleum), dintre plantele cu flori amintim: bumbăcăriţa (Eriophorum angustifolium, E. Latifolium), salcia (Salix repens), bulbucii de munte (Trollius europaeus), violetele (Viola montana) etc.  
Pentru mlaştina Beneş nu s-a solicitat custodia starea de conservare este satisfăcătoare cu semne de degradare naturală din cauza invaziei speciilor de plante ruderale iar conform Legii nr. 5/2000 au fost declarate 4 ha dar după evaluări şi măsurători sunt identificate 13ha. 

CÂMPUL CSEMŐ - VRABIA 

Suprafaţa (ha): 6,18 ha 

Tip de rezervaţie: floristica (sit natura 2000)
Coordonate generale: Situat în partea de nord a zonei prezentate, în cadrul Depresiunii Ciucului, între Olt şi localitatea Vrabia. Rezervaţia floristică adaposteşte câteva specii de importanţă ştiinţifică precum: galbenele, scara domnului (Polemonium coeruleum) etc. Pentru mlaştina Csemő- Vrabia nu s-a solicitat custodia starea de conservare este satisfăcătoare cu semne de degradare naturală din cauza invaziei speciilor de plante ruderale.

REZERVAŢIA PIATRA ŞOIMILOR
Suprafaţa (ha): 1,5 ha 

Tip de rezervaţie: botanică
Coordonate generale: Situată în parte sud vestică a comunei Tuşnad în apropiere de oraşul Băile Tuşnad Se află pe teritoriul administrativ al comunei Tuşnad şi nu al oraşului Băile Tuşnad.
Această rezervaţie botanică se situează în întregime la capătul sudic al lanţului neoeruptiv Harghita având altitudinea maximă de 824 m. Datorită poziţiei geografice şi reliefului, parametrii climatici conduc la includerea acestei rezervaţii în subetajul climatic al munţilor mijlocii (cu caracteristicile topoclimatului continental). Aspectul închis al bazinului intramontan face ca masa de aer rece să stagneze mult pe zonele mai joase, fapt ce determină masa de aer mai cald să se ridice deasupra celei reci. 

Vegetaţia 
Vegetaţia Pietrei Şoimilor e constituită din specii de plante caracteristice habitatelor uscate şi stâncoase spre exemplu: vulturica lui Teleki (Hieracium telekianum), care este un endemism local, vulturica onaltă (Hieracium piloselloides), urechelniţa (Jovibarba hirta), şoaldina mare (Sedum maximum), şoaldina acră (Sedum acre), borşişorul (Sempervivum marmoreum), pojarniţa perforată (Hypericum perforatum), drobul de munte (Cytisus hirsutus). În timpul lunilor de vară de-a lungul fluxului curat de apă al celor două pâraie (Corbul şi Minerul) putem admira lăptucul oii (Telekia speciosa) care poate ajunge uneori la 2 m înălţime. Imaginea generală a florei din rezervaţie prezintă un aspect caracteristic (stratificare inversă) datorită fenomenului meteorologic de inversiune de temperatură . În jurul oraşului Băile Tuşnad, la o altitudine de 650 m se pot observa coniferele adaptate la clima mai rece, iar mai sus, spre Piatra Şoimilor, la o altitudine de 800 m, foioasele adaptate la temperaturi mai ridicate. Piatra Şoimilor este înconjurată de păduri de conifere şi foioase alcătuite din specii variate dintre care pot fi amintite: alunul (Corylus avellana), carpenul (Carpinus betulus), fagul (Fagus sylvatica), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), plopul tremurător (Populus tremula), stejarul (Quercus robur), mesteacănul (Betula pendula), ulmul de munte (Ulmus glabra), molidul (Picea abies), bradul argintiu (Abies alba) sau pinul de pădure (Pinus sylvestris). 

Fauna 
Speciile de fluturi ce pot fi cel mai des observate la limita rezervaţiei sunt: fluturele amiral-roşu (Vanessa atalanta), Polygonia c-album, fluturele-de-varză (Pieris brassicae), Nymphalis urticae, arginie mare de pădure (Argynnis paphia), ochi de păun de zi (Inachis io), Aphantopus hyperantus. După perioadele umede, pe malul pârâului Corbului apar şi amfibienii (Amphibia), spre exemplu buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), iar în preajma vegetaţiei de pe mal şi în subarbustul dens se poate observa o mare varietate de insecte (Insecta): libelula (Calopteryx virgo), băligarul (Geotrupes stercorarius), furnica roşie de pădure (Formica rufa), viespea-furnică (Mutilla europaea), buburuza (Coccinella septempunctata), ploşniţă de pădure (Pentatoma rufipes) sau musca scorpion (Panorpa communis). Pădurea asigură adăpost pentru multe păsări cântătoare şi răpitoare: piţigoiul de brădet (Periparus ater), piţigoiul de creastă (Lophophanes cristatus), alunarul (Nucifraga caryocatactes), huhurezul mare (Strix uralensis), buha (Bubo bubo), scorţarul (Sitta europaea), ciocănitoarea pestriţă mare (Dendrocopos major), pănţăruşul (Troglodytes troglodytes) sau piţigoiul albastru (Cyanistes caeruleus), de pe Piatra Şoimilor fiind obsevate printre păsările care cuibăresc în pădure şi păsări răpitoare diurne. Cel mai frecvent zărit este şorecarul comun (Buteo buteo), dar se mai pot vedea şi uliul păsărar (Accipiter nisus), vânturelul roşu (Falco tinnunculus), uliul porumbar (Accipiter gentilis) şi uneori şi acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina). Mamifere, care trăiesc în pădurile care înconjoară Piatra Şoimilor sunt: veveriţa roşcată (Sciurus vulgaris), pârşul mare (Glis glis), ariciul (Erinaceus roumanicus), căprioara (Capreolus capreolus), mistreţul (Sus scrofa), liliacul comun (Myotis myotis), pisica sălbatică (Felis silvestris), viezurele (Meles meles), nevăstuica (Mustela nivalis), vulpea (Vulpes vulpes), ursul brun (Ursus arctos), râsul (Lynxlynx) sau lupul (Canis lupus).
Rezervaţia Piatra Şoimilor este în custodia Organizaţia Geo Ecologică Accent Braşov şi este într-o stare de conservare foarte bună iar conform Legii nr. 5/2000 au fost declarate 1,5 ha dar după evaluări şi măsurători sunt identificate 11ha. 
REŢEAUA SITUL NATURA 2000
Reţeaua Natura 2000 este instrumentul principal al Uniunii Europene pentru conservarea naturii. Este o reţea de zone naturale sau semi-naturale, unde atât specii de plante şi animale vulnerabile dar şi habitate naturale trebuie protejate. 

Scopul reţelei Natura 2000 este de a proteja biodiversitatea continentului european, şi implicit a României, precum şi de a promova activităţi economice benefice pentru conservarea biodiversităţii. Reţeaua Natura 2000 are rolul de a stopa declinul biodiversităţii, prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii (de plante si animale) şi habitate de interes european, având ca principal obiectiv identificarea, menţinerea şi refacerea arealelor pentru protejarea speciilor de floră şi faună sălbatică, precum şi a coridoarelor de legătura dintre acestea. 

 Situl Natura 2000  poate deschide oportunităţi pentru dezvoltarea turismului ecologic, poate asigura atragerea finanţărilor speciale ale UE prin diferite fonduri comunitare  pentru o agricultură şi silvicultură în concordanţă cu obiectivele de conservare ale sitului respectiv. 

Din cadrul sitului Natura 2000 a bazinului Ciucului de Jos de pe teritoriul comunei Tuşnad următoarele rezervaţii fac parte integrantă din această reţea:
Mlaştina Valea de Mijloc, Mlaştina Nyirkert, Mlaştina Benes şi Mlaştina Csemő – Vrabia.

Oltul în zona Ciucului de Jos are o valoare naturală relativ ridicată datorită absenţei majore de poluare. Din punct de vedere al vegetaţiei şi plantelor  situl ocroteşte 4 specii de plante prin Convenţia de la Berna şi Directiva Habitate, 19 spaecii de plante de pe lista roşie naţională şi 16 relicte glaciare cum ar fi: Betula humilis, Polemonium caeruleum, Ligularia sibrica, Cnidium dubium, Dryopteris cristata, Saxifraga hirculus, Drosera anglica, Carex dioica, Carex diandra, Carex elongata, Carex limosa, Carex appropinquata, Viola epipsila, Primula farinosa, Pedicularis sceptrum şi Euonymus nana. 
Lista apelor minerale declarate conform anexei nr.5 la hotărârea 162/2005 de pe teritoriul comunei Tuşnad sunt următoarele: 

Vrabia – Falu Kútja

Băile Nádas – Pallók, Nádasi, Szemviz, Fekete Györi

Tuşnadu Nou – Bátordi, Középpatak

Aceste ape minerale au în general delimitate zone de protecţie şi unele au captări amenajate însă trebuie amintit că pe teritoriul comunei există o serie de izvoare de ape minerale cunoscute dar nedeclarate.  Izvoarele de apă minerală de pe teritoriul rezervaţiilor sunt deosebit de importante pentru păstrarea în stare de conservare favorabilă a habitatelor. Ele determină păstrarea unui microclimat favorabil conservării relictelor glaciare. De aceea captarea sau amenajarea acestora în cadrul rezervaţiilor trebuie evitate. De asemenea împiedicarea scurgerii apei prin canalele de drenaj în râul Olt ar reprezenta un beneficiu, compensând efectul scăderii nivelului pânzei freatice. Gestionarea cositului în cadrul rezervaţiilor este foarte importantă şi trebuie aplicat cositul alternativ deoarece efectele cositului integral nu sunt cunoscute. Pentru a împiedica împădurirea se vor extrage exemplarele speciilor lemnoase care stânjenesc fizic anumite specii relictare sau ocrotite. Pentru împiedicarea eutrofizării şi a pătrunderii speciilor ruderale în rezervaţii ar fi de dorit plantarea unui cordon de vegetaţie lemnoasă din specii autohtone în jurul rezervaţiilor. Arderea vegetaţiei trebuie interzisă. 
Flora şi fauna de pe teritoriul comunei:
Este formată din păduri de răşinoase, elementele dominante fiind bradul şi molidul întrerupte de întinse pajişti montane secundare, mai ales în zonele defrişate şi din păduri de amestec fag şi molid. 

Fauna este şi ea variată ca în toate pădurile montane ale ţării. Dintre animalele cele mai des întâlnite sunt: lupul (Canis Lupus), cerbul carpatian (Cervus Elaphus Carpaticus), mistreţul (Sus Scrofa), ursul carpatin (Ursus Aeetos), vulpea (Vulpes vulpes), veveriţa (Lutra vulgaris), bursucul (Melis melis), dihorul (Putorius putorios), iepurele (Lepus europeanus), etc. 

Dintre păsări amintim: cocoşul de munte (Picorides Tridactylus alpinus), cucul (Cuculus canarus), corbul (Conus corat), etc. Trăiesc de asemenea numeroase specii de reptile, precum: vipera (Vipera berus), şopârla de munte (Lacerta vivpera), iar în apele repezi de munte trăiesc păstrăvul indigen (Salmo trutta forio) şi păstrăvul fântânel (Selvehinus fontinalis).

MONUMENTE  ISTORICE
Lista monumentelor istorice sunt extrase din lista cuprinsă în P.A.T.J. HARGHITA ele sunt următoarele pe localităţi:

Tuşnad Sat:

Nr. crt. 687 cod LMI 2004 HR-IV-m-B-13028

· cruce de piatră în amintirea epidemiei de ciumă; an 1734; 
CRUCE DE PIATRĂ 1734
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Crucea de piatră de pe marginea şoselei, la intrarea sudică în sat, datând din 1743 pus de Betegh Ferenc evocând epidemia de ciumă. Nu sunt cunoscute date despre cum a ajuns să fie pus tocmai în acest loc. 
Propuneri pe plan local din cadrul arhitecturii populare:

POARTĂ SECUIASCĂ ŞI BUCĂTĂRIE DE VARĂ
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Situat în localitatea Vrabia la nr. 65 poarta secuiască şi bucătăria de vară datează din 1832 şi sunt elemente tipice ale arhitecturii populare. Bucătăria de vară este realizată din material local bârne de lemn. Poarta secuiască care variază ca formă şi dimensiune reprezenta simbolul bunăstării. 
CASĂ DE LOCUIT

Vedere de ansamblu
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Situată în localitatea Tuşnad Sat de-alungul lui DN 12 datează din anul 1918. Construcţia conţine elemente atipice  arhitecturii populare unele fiind preluate din arhitectura urbană (ferestre arcuite, balustradă din fier forjat).
ŞURĂ DIN PIATRĂ
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Situată în localitate Tuşnad Sat nr. 141 şi datează din anul 1911. Este un exemplu demn de amintit datorită materialului folosi respectiv piatră cioplită şi cărămidă. 
CASĂ ŢĂRĂNESCĂ ŞI FÂNTÂNĂ DIN PIATRĂ CIOPLITĂ
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Situată în localitatea Tuşnadu Nou la nr. 532 casa ţărănească, fântâna, anexa gospodărească şi poarta sunt realizate din piatră cioplită aparentă şi datează din anul 1922. Construcţia se află  într-o stare foarte bună iar proprietarul a păstrat toate elementele originale ale construcţiei inclusiv interiorul.
SITURI ARHEOLOGICE REPERATE
1.     Vrabia – Kicsi Mező – locuire epoca bronzului
2.     Vrabia – Gizaláb- locuire
3.     Vrabia - Bódié
4.     Vrabia – Belsö Égés

5.     Tuşnad – Tuşnad capelă – structură de cult
6.     Tuşnad – Tuşnad

7.     Tuşnad – Ketgödör köze – locuire epoca bronzului

8.     Tuşnad – Szeretszeg – sat medieval, aşezare rurală
9.     Tuşnad – Vargyas

10.     HR-I-s-B-12652 Tuşnad – Vártető
Siturile arheologice se regăsesc pe planşa de reglementări zonificare cele care sunt în intravilan sau în apropiere de acesta iar cele care se situează în extravilan sunt reprezentate pe planşa de încadrare în localitate. Coordonatele siturilor fac parte integrantă din proiect şi sunt prezentate în anexă la volumul II Memoriu general 

ZONE DE RECREERE, ODIHNĂ, AGREMENT, TRATAMENT
Zona spaţiilor verzi pentru agrement şi sport nu este reprezentativă din cauza aspectului lor inestetic. Ca dotare sportivă se găseşte câte un teren de sport în localitatea Tuşnadu Nou şi Tuşnad Sat. Mai există spaţii verzi aferente altor categorii de funcţiuni: locuinţe, gospodăriile populaţiei, străzi, plantaţii de aliniament sau trasee pietonale locale, cimitire. Se remarcă lipsa spaţiilor verzi cu rol de protecţie, perdea de protecţie între zona industrială şi zona de locuit precum şi plantaţia de-e lungul drumurilor cu trafic intens şi în jurul parcajelor. 
Lipsa zonelor de recreare amenajate corespunzător din interiorul localităţii este compensat de formele de relief deosebit de pitoreşti şi de zonele rezervaţiilor naturale. Deci referitor la acest aspect se poate trage concluzia că potenţialul turistic al zonei nu este valorificat la nivelul posibilităţilor reale oferite de cadrul natural. 

OBIECTIVE INDUSTRIALE ŞI ZONE PERICULOASE

Unităţile cu caracter industrial sunt amplasate în partea sud estică atât în cadrul localităţii Tuşnad cât şi în cadrul localităţii Tuşnadu Nou. Toate zonele industriale sunt amplasate favorabil faţă de zona de locuit

Se observă o amplasare a acestora în afara zonelor centrale ale localităţilor direcţie ce trebuie continuată iar pentru zonele centrale ale localităţilor componente  se propune o interdicţie definitivă de autorizare a acestor tipuri de funcţiuni. 


Suprafaţa zonei industriale pentru cele trei sate componente este de 18,92 ha ceea ce reprezintă un procent de 8,74% din intravilan.

REŢEAUA PRINCIPALĂ DE CĂI DE COMUNICAŢII

Străzile principale pe care se desfăşoară circulaţia în localitatea Tuşnad sunt următoarele:

Drumuri naţionale:

DN 12 Braşov – Miercurea Ciuc cu porţiune de 12 Km

Drumuri judeţene:

DJ 123A Sânsimion - Vrabia cu o porţiune de 2 Km

· Drumuri comunale pe o lungime de 15,7Km. 

Teritoriul administrativ al comunei este traversat de calea ferată Braşov – Ciceu - Deda ceea ce reprezintă un avantaj deosebit din punct de vedere al legăturilor cu alte zone din ţară. 

DEPOZITE DE DEŞEURI MENAJERE ŞI INDUSTRIALE
Fosta groapă de gunoi a comunei Tuşnad care se situează în extremitatea sud vestică a localităţii Tuşnad Sat în extravilan a fost închisă şi ecologizată însă necesită măsuri de monitorizare pe o perioadă de 30 ani timp în care nu se va retroceda şi nu se va putea folosii pentru alte investiţii. Pe această perioadă sunt stric interzise eliberare autorizaţiilor de construire în perimetrul fostei gropi de gunoi. 

Comuna nu dispune de puţ sec însă primăria are contract cu SC Protan care rezolvă transportul hoiturilor în cazuri deosebite. 

 Gospodărirea deşeurilor menajere este rezolvată de SC Eco - Csik SRL care le transportă la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată care se află pe teritoriul comunei Sânsimion.

DISFUNCŢIONALITĂŢI-PRIORITĂŢI

Circulaţie

· starea degradată a căilor de comunicaţie, învelişuri provizorii 

· intersecţii neamenajate

· Trecerea peste calea ferată  necesită amenajări

Fond construit şi utilizarea terenurilor

· Zone de clădiri în localităţile comunei cu clădiri sau grupuri de clădiri în stare rea care necesită amenajări

· Nu sunt exploatate rezervele interne de teren pentru construcţii de locuinţe

· Lipsa planurilor urbanistice zonale pentru suprafeţele anterior introduse în intravilan duc la dezvoltări haotice ale fondului construit fără retrageri obligatorii, lipsa aliniamentelor lipsa rezolvării reţelelor edilitare astfel încât să fie la maximum exploatate

Spaţii plantate agrement şi sport

· amenajarea insuficientă a zonelor de recreare existente

· lipsa perdelelor de protecţie

Probleme de mediu

· lipsa reţelei de canalizare menajeră ce duce la poluare pânzei freatice

Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu

· nu sunt delimitate corespunzător zonele de protecţie cu valoare de patrimoniu

· nu toate izvoarele de ape minerale au captări corespunzătoare,unele sunt parţial degradate, sau nu au asigurate zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică.

· Nevalorificarea rezervaţiilor naturale în scopuri turistice, cu amenajări corespunzătoare

Servicii şi activităţi comerciale

· serviciile comerciale (comerţ, transporturi) sunt insuficient dezvoltate, deşi unităţi de desfacere a mărfurilor alimentare şi nealimentare de talie mică există în fiecare localitate

· Este necesar întocmirea unui studiu de specialitate asupra tuturor factorilor de poluare a mediului pentru soluţionarea corectă a amplasării şi protejării mediului natural.

Gospodărie comunală


- colectarea selectivă a deşeurilor, mai ales cele menajere, la sursă

recuperarea şi refolosirea la maximum a deşeurilor care se pretează acestor posibilităţi

- realizarea de rampe corespunzătoare din punct de vedere ecologic pentru depozitarea şi neutralizarea deşeurilor.

Modalităţile de eliminare a poluării constau din modificarea treptată a fluxurilor tehnologice cu „tehnologii curate”, fără generare de deşeuri şi introducerea de modalităţi noi pentru eliminarea finală a deşeurilor.

- punerea şi menţinerea sub control a surselor de poluare a atmosferei existente

- impunerea autocontrolului emisiilor pentru sursele cu rol determinant asupra calităţii aerului

- eliminarea emisiilor necontrolate şi accidentale

- amplasarea noilor obiective potenţial poluatoare ale aerului în afara zonelor locuite  ţinând cont şi de direcţia dominantă a vânturilor

- eliminarea din trafic a autovehiculelor a căror emisii de noxe constituie o sursă de poluare a atmosferei

- reducerea etapizată şi progresivă a emisiilor în corelaţie cu progresul ştiinţific şi tehnic în domeniu şi în funcţie de disponibilităţile financiare ale fiecărui agent economic

- înlocuirea combustibililor solizi cu gaze naturale datorită faptului că utilizarea combustibililor solizi (lemne şi cărbuni) la încălzirea locuinţelor conduce la evacuarea în atmosferă a unei game mari de poluanţi şi în cantităţi mai mari decât în cazul folosirii gazelor naturale.

Pentru păstrarea şi ameliorarea calităţii apelor sunt necesare o serie de măsuri în care ponderea însemnată se referă la finalizarea canalizării menajere în sistem centralizat pentru toate localităţile componente. 
Reflectarea bilanţurilor cantitative şi calitative pe platformele industriale în vederea reducerii noxelor din apele uzate la intrarea în staţia de epurare, care nu realizează parametrii proiectaţi.
Din punct de vedere al vegetaţiei se impune conservarea şi gestionarea pe baze ecologice şi durabile a vegetaţiei forestiere, creşterea funcţiei de protecţie a pădurii.

- păstrarea integrităţii fondului forestier public şi privat

- creşterea funcţiei şi rolului ecologic de protecţie a mediului exercitată de pădure, prin conservarea bio - diversităţii pădurilor

- extinderea suprafeţei pădurilor fie sub formă compactă, fie sub forma unor perdele

- asigurarea stabilităţii pădurilor şi gospodărirea durabilă a pădurilor prin măsuri şi acţiuni silvotehnice şi amenajistice

- modernizarea şi îndesirea reţelei de drumuri forestiere

- diversificarea şi valorificarea altor produse ale pădurii: creşterea producţiei de fructe de pădure, de ciuperci, carne de vânat, peşte

2.10. CONCLUZII 
 DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Pentru localităţile componente ale comunei Tuşnad este necesară atragerea de fonduri pentru întreprinderi mici şi mijlocii. Atragerea fondurilor europene în cadrul programului FEADR. Totodată ar fi necesar înlesnirea licitaţiei maselor lemnoase spre agenţii economici care au angajat forţă de muncă locală. Este necesar reînfiinţarea  şcolilor profesionale cu profil variat care să asigure forţă de muncă calificată în multiple domenii acest sector fiind din ce în ce mai descoperit. Încurajarea prelucrării şi valorificării produselor autohtone în industria laptelui a cărnii şi a lânii. Încurajarea realizării produselor ecologice. Se poate constata preocuparea pentru valorificarea izvoarelor de apă minerală prin industrializarea apei minerale direcţie ce trebuie continuată. 

EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

Probleme sociale rezultate din perturbările în ocuparea forţei de muncă existente, structura necorespunzătoare a locurilor de muncă faţă de resursele şi nevoile localităţii.

Pentru remediere este necesar înfiinţarea unor noi locuri de muncă prin modalităţile prezentate la punctul precedent. Totodată se impune asigurarea fondurilor necesare acordării ajutoarelor sociale (pentru categoria căreia nu se poate asigura loc de muncă). 
Facilitarea circulaţiei forţei de muncă dinspre agricultură spre alte sectoare şi

asigurarea unor condiţii economice şi sociale adecvate pentru populaţia rurală.

CADRU NATURAL
 Condiţii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate prin lucrări hidrotehnice, hidroameliorative şi anti - erozionale. 

În cadrul comunei Tuşnad s-a identificat o singură zonă inundabilă în cadrul localităţii Tuşnadu Nou pe traseul râului Olt.  Este important ca la amplasarea noilor construcţii să se aibă în vedere acest lucru şi să nu se excludă posibilitatea apariţiei acestor fenomene şi în alte părţi ale localităţilor. În vederea combaterii efectelor negative a eventualelor inundaţii este necesar regularizarea cursurilor de apă pe porţiunile cuprinse în cadrul teritoriului localităţii.

 Necesitatea protejării unor zone cu potenţial natural valoros, situri sau rezervaţii de arhitectură şi arheologie.

– Disfuncţionalităţi generate de insuficienţa sau absenţa unor instituţii publice.

– Aspecte critice privind organizarea circulaţiei şi a transportului în comun:
Se poate constata circulaţia cu tonaje ce depăşesc de 5-6 ori capacitatea de proiectare a drumurilor, de aceea se impune refacerea infrastructurii drumurilor.
– Aspecte legate de gradul de echipare edilitară a localităţii în raport cu necesităţile populaţiei:
Nici o localitate nu beneficiază de canalizare menajeră în sistem centralizat

· Este necesar introducerea gazului metan.
CADRU CONSTRUIT

Se poate constata concentrarea foarte mare a zonei de locuit în afara celor două drumuri de importanţă naţională şi judeţeană DN 12 respectiv DJ 123A direcţie ce trebuie păstrată. Prioritar ar fi menţinerea acestor zone de locuit, dar regimul de înălţime să fie P, P+M şi D+P+M  precum şi parcelele nou create să fie de  minimum 500mp. Grupare zonelor de instituţii şi servicii în cadrul zonelor centrale pentru a crea un nucleu mai compact în cadrul localităţilor.

2.11. NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

Referitor la dezvoltarea urbanistică a localităţilor opţiunea populaţiei transmis prin reprezentanţii primăriei este de terminare a lucrărilor de infrastructură legate de canalizare menajeră în sistem centralizat, a alimentării cu gaze naturale, a amenajării zonelor centrale şi amenajarea drumurilor. Menţinerea şi protejarea prin lucrări de amenajare a fondului construit valoros din punct de vedere arhitectural şi urbanistic, utilizarea eficientă a terenurilor libere cu respectarea strictă a dreptului de proprietate, protejarea cadrului natural existent.

Opţiunea proiectantului este ca administraţia publică locală pe baza celor prezentate în P.U.G. să stabilească o ordine de prioritate pe domenii de activitate care să urmeze calea legală de realizare şi respectarea celor prescrise în proiectul de faţă.

3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

În cursul anului va fi finalizată documentaţia de delimitare cadastrală a teritoriului administrativ al comunei Tuşnad de către Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Harghita. 
3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI

Localităţile comunei Tuşnad cunosc o dezvoltare urbanistică lentă ca şi extindere mai mult se observă o tendinţă de amenajare a fondului construit existent direcţie care trebuie amplificată mai ales în zonele adiacente arterelor majore de circulaţie şi a zonelor centrale. Dezvoltarea aspectului urbanistic plăcut este în concordanţă cu valorificarea potenţialului natural, economic şi uman al localităţilor comunei.

Pentru ca evoluţia localităţilor să fie una sănătoasă, constantă şi continuă este nevoie prioritar asigurarea unei infrastructuri tehnico edilitare complete în cazul localităţilor. Din programul de măsuri prevăzute în Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Harghita direcţiile principale de dezvoltare sunt următoarele:


a) în domeniul economic

· încurajarea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii mai ales în sectorul privat

· diversificarea activităţilor
· stimularea relansării meşteşugăriilor tradiţionale şi a artizanatului

· din punct de vedere comercial  prin ameliorarea infrastructurii respectiv
prin restructurarea şi modernizarea prelucrării şi comercializării produselor agricole şi silvice.

b) în domeniul agriculturii

· revitalizarea sectorului zootehnic, obţinerea unui randament sporit la producţia lapte şi carne

· lucrări de ameliorare pentru prevenirea unor fenomene de degradare a fondului funciar agricol.

· stimularea agriculturii ecologice

· abilităţile şi capacitatea de gestionare vor fi îmbunătăţite prin sprijinirea formării profesionale şi prin furnizarea unor servicii de consultanţă şi de extindere a fermelor;

·  îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agricol, prin efectuarea de investiţii în ferme, prin sprijinirea fermelor de semi subzistenţă pentru a deveni mai viabile

c) îmbunătăţirea structurii de calificare a forţei de muncă

– stimularea unor investiţii în localităţile comunei, care să valorifice local stocul de cunoştinţe profesionale al persoanelor care au fost legate de economia urbană


d) îmbunătăţirea dotărilor social-culturale 

– se propune întocmirea unui studiu pe domenii din care să rezulte necesităţile comunei după care se va întocmi o listă de priorităţi urmând ca investiţiile să se deruleze după acest program. Se propune regândirea funcţiunilor existente din punct de vedere al exploatării şi eficientizării economice.


e) îmbunătăţirea condiţiilor de locuit

· reabilitarea fondului de locuinţe

· asigurarea zonelor de dezvoltare a funcţiunii de locuit.

f) îmbunătăţirea infrastructurii tehnice a teritoriului

· reabilitarea căilor de comunicaţii rutiere atât în exteriorul localităţilor cât şi în interiorul lor.

g) gospodărirea complexă a apelor

h) echipare hidro-edilitară

· realizarea reţelei de canalizare menajeră pentru toate localităţile componente ale comunei.  
i) Protecţia zonelor naturale

· interzicerea desfăşurării oricăror activităţi ce pot duce la modificarea sau degradarea aspectului iniţial în scopul conservării biodiversităţii şi a habitatelor naturale.

Zonele rurale se caracterizează printr-o populaţie dispersată şi printr-o

infrastructură de calitate foarte scăzută (numai 33% dintre rezidenţii zonelor

rurale sunt conectaţi la reţeaua de alimentare cu apă, numai 10% la sistemul de

canalizare şi numai 10% din drumurile de ţară sunt de calitate adecvată).

Infrastructura socială de bază (sistemul sanitar şi de învăţământ, reţeaua

financiară şi de creditare etc.) este, de asemenea, mult mai slab dezvoltată

decât în zonele urbane. Aceşti factori afectează calitatea vieţii în zonele rurale,

împiedică dezvoltarea economică, măresc migraţia de la sat la oraş şi

exacerbează problemele de sănătate şi de mediu. Economia rurală este în mare

măsură dependentă de agricultură şi de silvicultură, activităţile alternative fiind

foarte slab dezvoltate, iar nivelurile de venit fiind mai reduse decât în zonele

urbane.

Priorităţile de intervenţie vizează etapa imediată şi se propun în funcţie de nevoile imediate de amenajare şi dezvoltare.

Obiectivele de utilitate publică necesare prioritar se pot fundamenta pe baza P.U.G.- lui aprobat în cadrul documentaţiilor privind solicitarea de fonduri de la bugetul de stat.

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU

Relaţia în teritoriu a localităţilor comunei este bun, se propune realizarea a  şase obiective şi anume:

1. amenajarea şi modernizarea DJ 123A Sânsimion Vrabia, DN 12 Miercurea Ciuc – Braşov în interiorul localităţilor, precum şi a drumurilor comunale din interiorul localităţilor.

2. realizarea programului de cooperare cu celelalte comune din cadrul asociaţiei micro regionale „Alcsik”

3. Încurajarea realizării microfermelor 

4. dezvoltarea agroturismului 

5. realizarea planurilor urbanistice zonale pentru trupurile nou introduse în intravilan
6. finalizarea echipării edilitare pentru toate satele componente ale comunei


În ceea ce priveşte drumurile locale, îmbunătăţirea stării de viabilitate se propune a se realiza prin modernizarea tuturor traseelor, cu prioritate a celor care asigură legătura între localităţi cât şi a celor cu racord la drumurile naţionale. 

Strategia de dezvoltare propune reabilitarea reţelei rutiere prin:

- aducerea în stare normală a suprafeţelor carosabile degradate

- modernizarea drumurilor existente prin construirea de noi poduri, lărgirea carosabilului pe unele porţiuni, eliminarea curbelor periculoase şi a intersecţiilor cu vizibilitate redusă, realizarea de drumuri laterale pentru utilaje agricole şi atelaje acolo unde sunt condiţii de realizare, reactualizarea şi reînnoirea semnelor de circulaţie

Măsuri PSI


Dotările de intervenţie în caz de incendiu sunt concentrate în remiza PSI situate în localitatea Tuşnad Sat.


Remiza PSI este  dotată cu materiale de stingere a incendiului, necesare în caz de intervenţie alcătuite din 1 motopompe şi 1 alarmă, accesorii exterioare compuse din găleţi de tablă vopsită în culoarea roşie, topoare târnăcop, răngi de fier recipiente. Localitatea Tuşnad are 42 de pompieri voluntari şi un angajat.

Fiecare incintă industrială trebuie să fie dotată cu materiale de intervenţie în caz de incendiu conform normelor PSI.


Pentru toate categoriile de construcţii şi amenajări se vor asigura accese pentru intervenţii în caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu. În cazul construcţiilor ce formează curţi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu o lăţime minimă de 3,80 m şi o înălţime de 4,20 m.


Accesele şi pasajele carosabile nu trebuie să fie obstrucţionate prin mobilier urban şi trebuie să fie păstrate libere în permanenţă

Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură prevederile normativului P118-99 au caracter de recomandare, urmând a fi luate de la caz la caz numai măsuri de îmbunătăţire a siguranţei la foc posibil de realizat fără afectarea caracterului monumentului. Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (hidro, electrice, de încălzire, de ventilare, condiţionare şi altele asemenea) se proiectează şi se execută astfel încât să nu contribuie la producerea şi propagarea incendiilor. 

Menţinerea în stare de funcţionare a utilajelor şi mijloacelor din dotarea S.P.P. civili şi asigurarea stării de funcţionare a reţelelor exterioare de hidranţi de incendiu cât şi asigurarea posibilităţilor de alimentare a pompelor mobile de incendiu direct din sursele naturale aflate la o distanţă mai mică de 500 m faţă de locul intervenţiei. 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢIILOR
Prin diversificarea serviciilor şi a activităţilor în cadrul societăţilor mici şi mijlocii nou create se va genera o amplificare a activităţii economice cu menţinerea funcţiunilor existente a localităţilor amplificarea activităţii economice de producţie trebuie tratat zonal (unităţi de prelucrat lapte şi produse lactate, unităţi de prelucrare a produselor animaliere, unităţi de prelucrat zarzavaturi etc.) prin această diversificare se creează şi noi locuri de muncă pentru localnici.

Principalele resurse naturale ale solului şi subsolului din zonă sunt lemnul şi minereurile şi apele minerale. Crearea unei fabrici de „peleţi” folosit pentru încălzire ar rezolva problema depozitării rumeguşului necontrolat. 

Principalele direcţii ce trebuie de urmat în cadrul dezvoltării activităţilor:

· ameliorarea competitivităţii sectorului agricol şi forestier;
· ameliorarea mediului şi a zonelor rurale;

· ameliorarea calităţii vieţi în zonele rurale şi încurajarea diversificării economiei rurale. 

3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI

Printr-un proces de stabilire a populaţiei active, amplificat cu sporul natural duce la o creştere demografică. 

Dinamica demografică a judeţului în perioada ultimelor decenii a fost de o intensitate moderată, creşterea medie anuală a populaţiei fiind de 0,4%, apropiată de media pe ţară.

După 1990 într-un context economic şi politic schimbat, dinamica economică a localităţilor s-a modificat şi ea. Perspectivele de evoluţie a populaţiei se bazează în principal pe creşterea naturală, deoarece este probabil ca în viitor mişcarea migratorie să devină nesemnificativă. Evoluţia populaţiei în viitorii 10 ani ar putea avea în vedere două ipoteze posibile de evoluţie:

· în ipoteza menţinerii caracteristicilor fenomenelor demografice din ultimii 10 ani, populaţia ar continua să descrească sensibil

· în ipoteza redresării tendinţelor mişcării naturale (creşterea natalităţii şi reducerea mortalităţii) va fi posibilă o stopare a scăderii populaţiei

3.6. ZONIFICAREA TERITORIULUI ADMINISTRATIV – BILANŢ TERITORIAL
3.6.1. CATEGORII DE INTERVENŢIE

Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor

În general organizarea funcţională a localităţilor s-a păstrat, modificările propuse rezolvă unele probleme rezultate din disfuncţionalităţi.

S-a propus extinderea intravilanului pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, zonă industrială, zone verzi şi zone pentru agrement şi sport . În rest s-au păstrat funcţiunile existente. În interiorul localităţii  putem delimita zone compacte  pentru  unităţi industriale însă fără perdele de protecţie. 
S-au propus mascarea zonelor industriale şi agricole cu perdele de protecţie faţă de zonele de locuit.

Organizarea căilor de comunicaţie

S-a propus modernizarea sistemului rutier existent , rezolvarea intersecţiilor.  S-a propus întocmirea unor documentaţii de specialitate pentru rezolvarea parcajelor şi trotuarelor, în dreptul intersecţiilor pentru rezolvarea vizibilităţii.

Destinaţia terenurilor, zone funcţionale rezultate 

Zonele funcţionale rezultate păstrează în general funcţiunea actuală a localităţilor intervenţiile sunt de natura amplificării dotărilor în zonele de interes major (zona centrală) de dezvoltare pe principii moderne a funcţiunii de locuire şi dezvoltarea unităţilor economice. 

Zone protejate

În intravilan se delimitează zonele de protecţie sanitară pentru sursele de apă şi se instituie restricţie definitivă de construire în limitele lor.
· zona de protecţie sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul obiectivelor, unde este interzisă orice folosinţă sau activitate, care punând apa în contact cu factorii externi, ar conduce la contaminarea sau impurificarea acesteia

· zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie cuprinde teritoriul din jurul zonei de protecţie sanitară cu regim sever

· perimetrul de protecţie hidrogeologică este limitrof zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţii.

Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară se face pe baza studiilor hidrogeologice. Dimensiunile minime – conform HGR nr. 101/1997 – pentru:

· zona de protecţie sanitară cu regim sever este de 50 m în amonte şi de 20 m în aval. Zona de protecţie sanitară cu regim sever este se va împrejmui pentru oprirea accesului necontrolat al populaţiei, animalelor şi a utilajelor de orice fel.

· zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie va fi de minimum trei ori mai mare ca zona de protecţie sanitară cu regim sever.

Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim sever vor putea fi folosite numai pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii sursei. Terenurile cuprinse în zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pot fi exploatate agricol, şi numai agricol, de către deţinătorii acestora pentru orice fel de culturi, dar cu interzicerea utilizării îngrăşămintelor naturale, utilizării substanţelor fitofarmaceutice care nu se degradează într-un timp mai scurt de 10 zile, irigării cu ape uzate, crescătorilor de animale şi depozitării de gunoaie animale.

Zona protejată a monumentelor istorice identificate în localitatea Tuşnad şi care sunt amplasate în interiorul perimetrului construibil, se va întinde pe o arie având raza de 200 m, iar a monumentelor istorice situate în afara perimetrului construibil se va întinde pe o arie de 500 m. Pentru propunerile pe plan local se va prevedea o zonă tranzitorie având raza de 100m.
De asemenea în zonele de protecţie a monumentelor istorice nu se vor elibera autorizaţii de construire fără avizul prealabil al instituţiilor interesate, precum şi în zonele de protecţie a monumentelor ale naturii sau rezervaţiilor naturale.

Distanţele minime de protecţie sanitară în jurul cimitirelor se va întinde pe o arie având raza de 50 m.

Interdicţii definitive temporare şi definitive de construire.
Se instituie în zonele cu riscuri naturale în localitate Tuşnad Sat (s-au în cazul apariţiei în alte zone) şi se prevăd următoarele: se consideră zone cu interdicţie temporară de construire zonele unde se pot produce inundaţii. Interdicţia de construire îşi pierde valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce le-a determinat (prin regularizarea cursurilor de apă, diguri de apărare, diverse amenajări) pe porţiunile cuprinse în intravilanul localităţii. 


Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona drumului naţional şi a drumurilor judeţene. Limitele zonelor drumurilor (conform OG nr. 43/1997) la drumuri naţionale se consideră distanţa de la axa drumului până la marginea exterioară a zonei drumului care este de 22 m, iar la drumuri judeţene de 20 m. În zona acestor drumuri administratorul poate accepta amplasarea unor construcţii sau instalaţii. 

Se consideră zonă cu interdicţie temporară de construire zona reţelei de înaltă tensiune – LEA 20 KV – pe o distanţă de 6 m, pe ambele părţi ale reţelei. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de înaltă tensiune.

Se consideră cu interdicţie  de construibilitate zona căii ferate pe o distanţă de 
20 m reprezentând zona de siguranţă în care sunt permise doar lucrări necesar întreţinerii căii ferate. În zona de protecţie a căii ferate respectiv pe distanţa de 100m de o parte şi cealaltă pentru ori ce fel de construcţie se va solicita avizul administratorului căii ferate. Interdicţia este valabilă pe durata de existenţă a reţelei de cale ferată.

3.6.2. BILANŢ TERITORIAL

	BILANŢ TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN LIMITA UATB

	UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZĂ
	
	

	EXISTENT ŞI PROPUS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Destinaţia terenurilor din
	Suprafaţa
	 
	Procent % din teritoriul

	teritoriul administrativ al
	
	
	administrativ al unităţii 

	unităţii de bază
	
	
	de bază
	 

	 
	EXISTENT 
	PROPUS
	EXISTENT 
	PROPUS

	Ternuri destinate funcţiunilor 
	129
	315,33
	1,68
	4,11

	urbane (teritoriul intravilan)
	 
	 
	 
	 

	Terenuri agricole
	3603
	3416,67
	47,01
	44,58

	Terenuri forestiere
	3678
	3678
	47,99
	47,99

	Terenuri aflate permanent 
	74
	74
	0,97
	0,97

	sub ape
	 
	 
	 
	 

	Terenuri cu alte destinaţii
	180
	180
	2,35
	2,35

	Total teritoriu administrativ
	7664
	7664
	100
	100

	 
	 
	 
	 
	 


3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ

       BILANŢ TERITORIAL


Conform inventarelor de coordonate şi a planului urbanistic preluat din etapa anterioară rezultă în situaţia existentă un intravilan de 216,40 ha. Faţă de intravilanul existent se propune extinderea intravilanului în total cu 98,93 ha. Având în vedere noile direcţii de dezvoltare din cadrul intravilanului unele suprafeţe care nu sunt folosite din punct de vedere urbanistic au fost scoase din cadrul intravilanului. Terenurile propuse pentru scoatere au fost stabilite de comun acord cu consiliul local pe baza datelor existente iar suprafeţele de teren nu figurează în cadrul cărţilor funciare ca terenuri în intravilan. 
1. Total existent intravilan

 =216,40 ha 

2. Extindere intravilan

= 120,38 ha

3. Total scoatere din intravilan 
= 21,40 ha

Total extindere intravilan rezultă din diferenţa dintre poziţia 2-poziţia 3 deci:


Total extindere intravilan 
= 98,93 ha

Din totalul extinderii de 98,93 ha propuse 66,46ha s-a propus ca extindere crearea unui nou trup denumit Vargyas care se află în imediata vecinătate a oraşului Băile Tuşnad şi reprezintă o soluţie pentru comuna Tuşnad pentru dezvoltarea turismului şi crearea de noi locuri de muncă. Zona propusă se va fi amenajată pentru agrement sport servicii zonă turism locuinţe de vacanţă, construcţii hoteliere. În zona nou creată nu se vor prevedea nici zone agricole şi nici zone industriale. În zona Băile Tuşnad s-au mai prevăzut două trupuri separate una cu denumirea de trup Carpitus care se va amplasa în vecinătatea trupului Carpitus Băile Tuşnad cu o suprafaţă de 5,34 ha şi este exclusiv pentru zonă construcţii tehnico edilitare. În acest trup nu sunt permise construcţii de locuinţe şi servicii. Trupul „La Hotar” se află în imediata vecinătate a limitei teritoriului administrativ a oraşului Băile Tuşnad pe care există o construcţie cu destinaţia de casă de vacanţă iar trupul inclus în intravilan cu suprafaţa de 1,82 ha este pentru case de vacanţă şi agrement. În cadrul celor trei localităţi componente modificările sunt minore. 
Zonele propuse pe localităţi au fost următoarele :

Pentru localitate Tuşnad: Zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, zonă pentru unităţi industriale, zonă pentru căi de comunicaţie, zonă pentru construcţii tehnico edilitare, şi zone verzi pentru agrement protecţie. 

Pentru localitatea Tuşnadu Nou: Zonă pentru instituţii şi servicii, zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare, zonă pentru unităţi agro - zootehnice, zonă industrială, căi de comunicaţie rutieră, construcţii tehnico edilitare şi zone verzi pentru agrement protecţie. 

Pentru localitatea Vrabia s-au propus zonă pentru locuinţe şi funcţii complementare, zonă industrială, căi de comunicaţie rutieră, zonă pentru construcţii tehnico edilitare şi zone verzi pentru agrement, protecţie.

Zonificările actuale se menţin cu mici modificări astfel încât zonele existente industriale şi cele agricole şi agrozootehnice se vor prevedea cu perdele de protecţie. Pentru zonele libere se propune interdicţie temporară de construibilitate până la aprobarea de P.U.Z. sau P.U.D. Interdicţiile temporare de construibilitate au fost propuse pentru noile zone incluse în intravilan şi pentru câteva zone existente în intravilan care au devenit reziduale din punct de vedere urbanistic şi necesită elaborare de plan urbanistic zonal pentru a se putea rezolva parcelările şi căile de acces respectiv reţelele edilitare pentru aceste zone.  Interdicţiile temporare de construibilitate se ridică în momentul soluţionării problemelor din respectivele zone prin elaborări de planuri urbanistice zonale s-au după caz de detaliu.

Bilanţul teritorial propus se prezintă în felul următor:

BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE

ÎN INTRAVILANUL  PROPUS
Prezentarea bilanţului teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilan se va prezenta pe localităţi existent propus după care comasat.
SAT TUŞNAD SAT
	BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA TUŞNAD
	
	

	SAT TUŞNAD SAT
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	ZONE FUNCŢIONALE
	           EXISTENT
	            PROPUS

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suprafaţa
	Procent
	Suprafaţa
	Procent

	 
	(ha)
	%din total
	(ha)
	%din total

	 
	 
	intravilan
	 
	intravilan

	Instituţii şi servicii de 
	3,87
	5,96
	5,1
	5,56

	interes public
	 
	 
	 
	 

	Locuinţe şi funcţiuni 
	34,84
	53,66
	48,78
	53,16

	complementare
	 
	 
	 
	 

	Unităţi industriale şi 
	1,12
	1,73
	11,12
	12,12

	depozite
	 
	 
	 
	 

	Unităţi agro-zootehnice
	3,59
	5,53
	3,59
	3,91

	Căi de comunicaţie şi transport
	 
	 
	 
	 

	din care
	 
	 
	 
	 

	Rutier
	5,52
	8,5
	5,52
	6,02

	Feroviar
	0
	0
	0
	0

	Spaţii verzi, amenajate 
	3,8
	5,85
	7,51
	8,19

	neamenajate
	 
	 
	 
	 

	agrement, protecţie
	 
	 
	 
	 

	Construcţii tehnico-edilitare
	0,8
	1,23
	1,3
	1,42

	Gospodărie comunală
	0,96
	1,48
	0,96
	1,05

	cimitire
	 
	 
	 
	 

	Alte destinaţii
	1,2
	1,84
	1,2
	1,31

	Terenuri neafectate de 
	9,23
	14,22
	7,5
	8,17

	amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	(agricole, neproductive
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	64,93
	100
	92,58
	100,91

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL SCOATERE (din terenuri
	 
	 
	0,83
	0,91

	neafectate de amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	64,93
	100
	91,75
	100


SAT TUŞNADU NOU
	BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA TUŞNAD
	
	

	TUŞNADU NOU
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	ZONE FUNCŢIONALE
	           EXISTENT
	            PROPUS

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suprafaţa
	Procent
	Suprafaţa
	Procent

	 
	(ha)
	%din total
	(ha)
	%din total

	 
	 
	intravilan
	 
	intravilan

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Instituţii şi servicii de 
	5,6
	4,54
	5,97
	4,88

	interes public
	 
	 
	 
	 

	Locuinţe şi funcţiuni 
	70,72
	57,37
	76,91
	62,9

	complementare
	 
	 
	 
	 

	Unităţi industriale şi 
	11,3
	9,17
	17,44
	14,27

	depozite
	 
	 
	 
	 

	Unităţi agro-zootehnice
	6,1
	4,95
	7,97
	6,52

	Căi de comunicaţie şi transport
	 
	 
	 
	 

	din care
	 
	 
	 
	 

	Rutier
	7,15
	5,8
	7,58
	6,2

	Feroviar
	2,37
	1,92
	2,37
	1,94

	Spaţii verzi, amenajate 
	5,35
	4,34
	5,73
	4,69

	neamenajate
	 
	 
	 
	 

	agrement, protecţie
	 
	 
	 
	 

	Construcţii tehnico-edilitare
	0
	0
	0,5
	0,41

	Gospodărie comunală
	1,15
	0,93
	1,15
	0,94

	cimitire
	 
	 
	 
	 

	Alte destinaţii
	0,1
	0,08
	0,1
	0,08

	Terenuri neafectate de 
	13,43
	10,9
	13
	10,63

	amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	(agricole, neproductive
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	123,27
	100
	138,72
	113,46

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL SCOATERE (din terenuri
	 
	 
	16,46
	13,46

	neafectate de amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	123,27
	100
	122,26
	100


SAT VRABIA
	BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA TUŞNAD
	
	

	VRABIA
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	ZONE FUNCŢIONALE
	           EXISTENT
	            PROPUS

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suprafaţa
	Procent
	Suprafaţa
	Procent

	 
	(ha)
	%din total
	(ha)
	%din total

	 
	 
	intravilan
	 
	intravilan

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Instituţii şi servicii de 
	0,6
	2,13
	0,6
	2,17

	interes public
	 
	 
	 
	 

	Locuinţe şi funcţiuni 
	10,62
	37,66
	12,86
	46,43

	complementare
	 
	 
	 
	 

	Unităţi industriale şi 
	6,5
	23,05
	7,52
	27,14

	depozite
	 
	 
	 
	 

	Unităţi agro-zootehnice
	0,4
	1,42
	0,4
	1,44

	Căi de comunicaţie şi transport
	 
	 
	 
	 

	din care
	 
	 
	 
	 

	Rutier
	1,75
	6,21
	1,75
	6,32

	Feroviar
	0
	0
	0
	0

	Spaţii verzi, amenajate 
	1,25
	4,43
	1,65
	5,96

	neamenajate
	 
	 
	 
	 

	agrement, protecţie
	 
	 
	 
	 

	Construcţii tehnico-edilitare
	0
	0
	0,38
	1,37

	Gospodărie comunală
	0,6
	2,13
	0,6
	2,17

	cimitire
	 
	 
	 
	 

	Alte destinaţii
	0,1
	0,35
	0,1
	0,36

	Terenuri neafectate de 
	6,38
	22,62
	6
	21,66

	amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	(agricole, neproductive
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	28,2
	100
	31,86
	115,02

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL SCOATERE (din terenuri
	 
	 
	4,16
	15,02

	neafectate de amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	28,2
	100
	27,7
	100


TRUP VARGYAS

	BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA TUŞNAD
	
	

	TRUP VARGYAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	ZONE FUNCŢIONALE
	           EXISTENT
	            PROPUS

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suprafaţa
	Procent
	Suprafaţa
	Procent

	 
	(ha)
	%din total
	(ha)
	%din total

	 
	 
	intravilan
	 
	intravilan

	Instituţii şi servicii de 
	0
	0
	4,87
	7,33

	interes public
	 
	 
	 
	 

	Locuinţe şi funcţiuni 
	0
	0
	43,75
	65,83

	complementare
	 
	 
	 
	 

	Unităţi industriale şi 
	0
	0
	0
	0

	depozite
	 
	 
	 
	 

	Unităţi agro-zootehnice
	0
	0
	0
	0

	Căi de comunicaţie şi transport
	 
	 
	 
	 

	din care
	 
	 
	 
	 

	Rutier
	0
	0
	5,5
	8,28

	Feroviar
	0
	0
	0
	0

	Spaţii verzi, amenajate 
	0
	0
	6,5
	9,78

	neamenajate
	 
	 
	 
	 

	agrement, protecţie
	 
	 
	 
	 

	Construcţii tehnico-edilitare
	0
	0
	1,3
	1,95

	Gospodărie comunală
	0
	0
	0
	0

	cimitire
	 
	 
	 
	 

	Alte destinaţii
	0
	0
	0
	0

	Terenuri neafectate de 
	0
	0
	4,54
	6,83

	amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	(agricole, neproductive
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	0
	0
	66,46
	100

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL SCOATERE (din terenuri
	 
	 
	0
	0

	neafectate de amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	0
	0
	66,46
	100


TRUP CARPITUS+LA HOTAR

	BILANŢ TERITORIAL INTRAVILAN COMUNA TUŞNAD
	
	

	TRUP CARPITUS+LA HOTAR
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	ZONE FUNCŢIONALE
	           EXISTENT
	            PROPUS

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suprafaţa
	Procent
	Suprafaţa
	Procent

	 
	(ha)
	%din total
	(ha)
	%din total

	 
	 
	intravilan
	 
	intravilan

	Instituţii şi servicii de 
	0
	0
	0
	0

	interes public
	 
	 
	 
	 

	Locuinţe şi funcţiuni 
	0
	0
	1,4
	19,55

	complementare
	 
	 
	 
	 

	Unităţi industriale şi 
	0
	0
	0
	0

	depozite
	 
	 
	 
	 

	Unităţi agro-zootehnice
	0
	0
	0
	0

	Căi de comunicaţie şi transport
	 
	 
	 
	 

	din care
	 
	 
	 
	 

	Rutier
	0
	0
	1,44
	20,11

	Feroviar
	0
	0
	0
	0

	Spaţii verzi, amenajate 
	0
	0
	1,3
	18,16

	neamenajate
	 
	 
	 
	 

	agrement, protecţie
	 
	 
	 
	 

	Construcţii tehnico-edilitare
	0
	0
	2,8
	39,11

	Gospodărie comunală
	0
	0
	0
	0

	cimitire
	 
	 
	 
	 

	Alte destinaţii
	0
	0
	0
	0

	Terenuri neafectate de 
	0
	0
	0,22
	3,07

	amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	(agricole, neproductive
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	0
	0
	7,16
	100

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL SCOATERE (din terenuri
	 
	 
	0
	0

	neafectate de amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	0
	0
	7,16
	100


TOTAL INTRAVILAN (TUŞNAD, TUŞNADU NOU, VRABIA, VARGYAS, TRUP CARPITUS+LA HOTAR)
	 
	 
	 
	 
	 

	ZONE FUNCŢIONALE
	           EXISTENT
	            PROPUS

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Suprafaţa
	Procent
	Suprafaţa
	Procent

	 
	(ha)
	%din total
	(ha)
	%din total

	 
	 
	intravilan
	 
	intravilan

	Instituţii şi servicii de 
	10,07
	4,65
	16,54
	5,25

	interes public
	 
	 
	 
	 

	Locuinţe şi funcţiuni 
	116,18
	53,69
	183,7
	58,26

	complementare
	 
	 
	 
	 

	Unităţi industriale şi 
	18,92
	8,74
	36,08
	11,44

	depozite
	 
	 
	 
	 

	Unităţi agro-zootehnice
	10,09
	4,66
	11,96
	3,79

	Căi de comunicaţie şi transport
	 
	 
	 
	 

	din care
	 
	 
	 
	 

	Rutier
	14,42
	6,66
	21,79
	6,91

	Feroviar
	2,37
	1,1
	2,37
	0,75

	Spaţii verzi, amenajate 
	10,4
	4,81
	22,69
	7,2

	neamenajate
	 
	 
	 
	 

	agrement, protecţie
	 
	 
	 
	 

	Construcţii tehnico-edilitare
	0,8
	0,37
	6,28
	1,99

	Gospodărie comunală
	2,71
	1,25
	2,71
	0,86

	cimitire
	 
	 
	 
	 

	Alte destinaţii
	1,4
	0,65
	1,4
	0,44

	Terenuri neafectate de 
	29,04
	13,42
	31,26
	9,91

	amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	(agricole, neproductive
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	216,4
	100
	336,78
	106,8

	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL SCOATERE (din terenuri 
	 
	 
	21,45
	6,8

	neafectate de amenajări urbanistice
	 
	 
	 
	 

	TOTAL INTRAVILAN
	216,4
	100
	315,33
	100


3.8. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

Se prevăd următoarele îmbunătăţiri în circulaţia din intravilan

a.) amenajarea şi modernizarea DN 12 pe tot traseul  în localitatea Tuşnad Sat, a DJ 123A prin amenajarea părţilor laterale, prin realizări de parcaje şi rigole de scurgere a apelor meteorice, amenajarea trotuarelor cel puţin pe artera principală, amenajarea şi reabilitarea drumurilor comunale din cadrul localităţilor componente

- realizarea echipării tehnico edilitare înainte de începerea lucrărilor de modernizarea a reţelelor rutiere

b.) amenajarea staţiilor pentru autobuze

c.) amenajarea trotuarelor în toate localităţile

d.) amenajarea intersecţiilor

e.) amenajarea trotuarelor şi a rigolelor de scurgere pentru ape pluviale pe străzile de deservire din localitate.

În zonele nou incluse în intravilan se vor prevedea drumuri cu două benzi de circulaţie cu trotuar şi şanţ, nu se admit crearea de fundături.

 Pe planul de situaţie anexat s-a indicat delimitarea localităţii Tuşnad prin poziţiile kilometrice pe drumul naţional şi drumurile judeţene care tranzitează localitatea după cum urmează:

DN 12– drumul naţional principal (direcţia Braşov – Miercurea Ciuc) 

Poziţia km din direcţia Braşov

Borna Km 47 : 31Km Miercurea Ciuc, 8Km Tuşnad Sat


Trup Vargyas:  
Borna Km 47+0,70Km intrare Vargyas





Borna Km 47+1,40Km ieşire Vargyas


Borna Km 52: 26Km Miercurea Ciuc


Tuşnadu Nou: 
Borna Km 52+0,20Km intrare Tuşnadu Nou




Borna Km 52+1,30Km ieşire Tuşnadu Nou

Tuşnad Sat:

Borna Km 52+2,00Km intrare Tuşnad Sat





Borna Km 52+2,50 Km ieşire Tuşnad Sat

· Drum judeţean DJ 123A din direcţia Băile Tuşnad – Sâncrăieni de la intersecţia cu DN 12
· La 0,20 Km intrare intravilan Tuşnad Sat
· La 0,40Km ieşire Tuşnad Sat

· La 1,40 km intrare sat Vrabia

· La 1,85 km ieşire sat Vrabia 
La delimitarea parcelelor destinate amplasării unor construcţii care presupun acces la drumul naţional DN 12, drumul judeţean DJ 123A se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare amenajării de drumuri colectoare astfel încât să nu se creeze noi intersecţii cu drumul naţional s-au judeţean precum şi asigurarea spaţiului necesar pentru amplasarea lucrărilor edilitare în afara amprizei drumului.
Amenajarea străzilor şi a intersecţiilor vor fi fundamentate prin studii de trafic la momentul potrivit, ţinând seama de traficul în perspectivă.

Scurgerea apelor pluviale va fi rezolvată cu conducte de canalizare sau prin şanţuri şi rigole special amenajate şi întreţinute regulat.

Pentru zonele nou incluse în intravilan se va avea în vedere ca pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie distanţa dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale. 

Zonele de protecţie vor fi următoarele pentru drumuri naţionale 22 m, pentru drumuri judeţene 20 m şi pentru drumuri comunale 18 m. (zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei drumului)

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

3.9.1.GOSPODĂRIREA APELOR

Pentru întâmpinarea calamităţilor naturale provocate de pâraie inundate, în urma ploilor torenţiale, este nevoie de regularizarea pâraielor.

În prima etapă – cu termenul cel mai scurt, chiar fără investiţii mari – trebuiesc regularizate pâraiele cu potenţial de producere a calamităţilor naturale. În etapa următoare restul pâraielor.

În scopul prevenirii pericolului de alterare a calităţii apelor potabile în conformitate cu art. 5. aliniamentul 1 din Legea nr. 107/1996 – Legea apelor – în jurul surselor de apă, lucrărilor de captare, construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă se vor institui zone de protecţie sanitare şi perimetre de protecţie hidrogeologice, prevăzute de HGR nr. 101/1997 – Norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară.

Pentru zonele posibile cu riscuri se propun lucrări de ameliorare şi refacere pe baza unor proiecte de specialitate. De asemenea se propune interdicţie definitivă de construibilitate cu excepţia lucrărilor de stopare a acestor fenomene.
3.9.2. ALIMENTARE CU APĂ

Alimentarea cu apă potabilă a celor trei localităţi componente Tuşnad, Tuşnadu Nou şi Vrabia se realizează de la conducta de aducţiune Dn 400 Sânsimion Băile Tuşnad. Pentru localitatea Vrabia este în fază de proiect reabilitarea conductelor de distribuţie a apei potabile. 
Sursa de apă este pe teritoriul administrativ al comunei Sânsimion din puţuri de mare adâncime (H=50m). Presiunea necesară este asigurată prin staţia de pompare Sânsimion dotată cu pompe Grunffos de mare capacitate. Debitele de apă asigurate de acest sistem  sunt:

Denumire localitate

Q med zi

Qmax zi

Qmax h






mc/zi


mc/zi


mc/zi

Tuşnad Sat



216,1


281,0


21,1

Tuşnadu Nou



234,8


305,3


22,9

Vrabia



73,1


95,0


8,7


Se propune extinderea proiectului de alimentare cu apă potabilă pentru trupul nou creat Vargyas care poate fi rezolvată de la conducta de aducţiune Sânsimion Băile Tuşnad având în vedere apropierea trupului de limita intravilanului a localităţii Băile Tuşnad. Extinderea se va realiza pe baza unor proiecte de specialitate în fazele SF, NC, PE, DE avizate.

În scopul prevenirii pericolului de alterare a calităţii apelor potabile, în conformitate cu articolul 5, aliniat 1 din Legea nr. 107/1996 „Legea apelor” în jurul surselor de apă, lucrărilor de captare, construcţiilor şi instalaţiilor de alimentare cu apă potabilă se vor instrui zone de protecţie sanitare şi perimetre de protecţie hidrogeologice, prevăzute de HGR nr. 101/1997 – Norme speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară.

3.9.3. CANALIZAREA MENAJERĂ

Canalizarea menajeră pentru cele trei localităţi componente se află în stadiul începerii executării proiectului aprobat privind canalizarea menajeră în sistem centralizat a comunei Tuşnad . Proiectul prevede amplasarea unei staţii de epurare în localitate Tuşnadu Nou în partea sud vestică a localităţii în vecinătatea incintei SC Apemin Tuşnad SA care se va amplasa cât mai aproape de râul Olt şi va prelua apele uzate ale localităţilor Tuşnad Sat şi Tuşnadu Nou. Colectorul secundar de canalizare menajeră va prelua apele uzate din localitate Vrabia. 

Pentru trupul nou creat se va realiza un proiect de specialitate pentru colectarea apelor uzate menajere şi se va prevedea o staţie de epurare cu descărcare în emisarul râul Olt. Racordarea gospodăriilor la sistemul de canalizare menajeră va fi obligatoriu. 
3.9.3.1.CANALIZARE PLUVIALĂ
În funcţie de posibilităţi materiale, apele meteorice rezultate de pe platformele drumurilor naţionale şi judeţene din localităţile comunei Tuşnad, vor fi colectate prin canal pluvial proiectat (executat din tub PVC-KG sau beton Dn min. 300 mm şi cămine de vizitare) şi descărcate în emisarul natural râul Olt.

Canalul pluvial proiectat – conform Ordin nr. 47/8 apr. 1998 al Ministrului Transporturilor „Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale” se va amplasa în zona de siguranţă a drumului.

Lucrări prioritare

Până la executarea canalului pluvial se vor menţine şi îngriji şanţurile existente.

3.9.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Având în vedere dezvoltarea mai lentă a localităţilor reţeaua de distribuţie a energiei electrice este satisfăcătoare, dacă va fi nevoie se vor amplasa posturi de transformare suplimentare şi se va extinde reţeaua existentă.

Pentru extinderile din intravilan de asemenea se vor întocmi proiecte de specialitate.

Având în vedere situaţia existentă prezentată mai sus pentru alimentarea cu energie electrică a noilor consumatori se propun următoarele lucrări energetice:

Schimbarea posturilor de transformare  din zonele unde se prevăd extinderi ale intravilanului cu posibilitate de amplificare ulterioară.  Sporul de putere astfel rezultat poate acoperi necesarul pentru alimentarea obiectivelor propuse.  Reţeaua de energie electrică se va extinde pe zona  trup Vargyas precum şi în zonele nou incluse în intravilan.
Pentru staţia de epurare propusă alimentarea cu energie electrică se va realiza printr-un post de transformare aerian propriu amplasat în interiorul incintei staţiei iar alimentarea postului se va face prin racord aerian din linia de 20kV ce trece prin imediata apropiere. 
3.9.5. TELECOMUNICAŢII
Pentru toate zonele se propune montarea de telefoane publice şi extinderea reţelei de telecomunicaţii în toate zonele componente ale intravilanului  precum şi în zonele nou incluse în intravilan. 

TELEVIZIUNE ÎN CABLU (CATV)

Se propune în conformitate cu planul de dezvoltare a firmei de distribuţie, extinderea reţelei CATV spre zonele nou incluse în intravilan. 
3.9.6. ALIMENTARE CU CĂLDURĂ

Întru-cât majoritatea clădirilor sunt încălzite cu sobe cu combustibil solid, lemne de foc, consumul de material lemnos este destul de important, locuitorii trebuie convinşi că sistemul de încălzire centrală este mai avantajos (folosind diverse materiale drept combustibil).

Pentru îmbunătăţirea alimentării cu căldură, planul de amenajare a judeţului Harghita pentru această zonă prevede utilizarea a gazelor naturale.  
Cele mai importante măsuri de îmbunătăţire a alimentării cu căldură sunt:

· modernizarea centralelor termice existente 

· îmbunătăţirea protecţiei termice a construcţiilor existente 
Realizarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale pe baza unor proiecte de specialitate. 
3.9.7. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

În momentul de faţă în comuna Tuşnad nu există reţea de distribuţie pentru gaze naturale.  Proiectul  pentru realizarea alimentării cu gaze naturale se va realiza pe baza unor proiect de specialitate de către firme specializate în domeniu.
3.9.8. GOSPODĂRIE COMUNALĂ

Deşeurile menajere din comuna Tuşnad sunt colectate şi transportate pe bază de contract cu S.C. Eco - Csik S.R.L.  la cea mai apropiată groapă de gunoi autorizată aflată pe teritoriul comunei Sânsimion. Pe teritoriul administrativ al comunei există o preocupare în privinţa colectării selective a gunoiului menajer, însă sortarea şi valorificarea deşeurilor menajere nu este rezolvată. 

Se propune continuarea şi încurajarea sortării selective a gunoiului menajer şi valorificarea resturilor. De asemenea se propun pozarea de euro-pubele în localitate pe arterele principale, montarea de coşuri de gunoi în zonele verzi amenajate. 
3.10. PROTECŢIA MEDIULUI

Sursele de poluare se vor elimina după:

– finalizarea  reţelei de canalizare menajeră pentru toate localităţile componente ale comunei Tuşnad
- realizarea reţelei de alimentare cu apă potabilă pentru zonele nou incluse în intravilan precum şi după reabilitarea reţelei existente care este uzată în anumite locuri. 
– realizarea şi organizarea de spaţii verzi plantate pentru agrement şi protecţie

– delimitarea orientativă a zonelor protejate şi restricţiile generale pentru conservarea lor
· apele uzate provenite din creşterea animalelor nu se vor canaliza în reţea, aceste ape uzate vor fi colectate şi fermentate în bazine betonate şi folosite ca îngrăşământ pe terenurile agricole.
· punerea şi menţinerea sub control a surselor de poluare a atmosferei
· utilizarea corectă a instalaţiilor de depoluare existente
· impunerea autocontrolului emisiilor pentru sursele cu rol determinant asupra calităţii aerului
· eliminarea emisiilor necontrolate şi accidentale
· amplasarea noilor obiective potenţial poluatoare ale aerului în afara zonelor locuite
· eliminarea din trafic a autovehiculelor a căror emisii de noxe constituie o sursă de poluare a atmosferei.
· colectarea selectivă a deşeurilor
· recuperarea şi refolosirea la maxim a deşeurilor

MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Pentru zonele posibile cu riscuri naturale se vor elabora proiecte de soluţionare a cauzelor riscurilor, iar până la aprobarea acestora se va introduce interdicţie de construire. Aceste intervenţii au prioritate absolută şi pe baza proiectelor se vor solicita fonduri pentru remedierea lor. La ora actuală pe teritoriul intravilanului s-a identificat o singură zonă cu riscuri naturale respectiv o zonă inundabilă în cadrul localităţii Tuşnadu Nou.
3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Lista obiectivelor de utilitate publică pentru toate localităţile:

Sunt prezentate în anexa nr. 1
· Pentru identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan vezi planşa Proprietatea asupra terenurilor A-04/I,II,III,IV,V. 
4. CONCLUZII MĂSURI ÎN CONTINUARE

Prin propunerile făcute s-a urmărit dezvoltarea unităţii teritorial administrative de bază în corelare cu teritoriile administrative înconjurătoare.

Prin aplicarea programului din planul de dezvoltare ale localităţilor şi ale relaţiilor din teritoriu, comuna Tuşnad are şanse sigure pentru o dezvoltare economică sănătoasă. 

Categoriile principale de intervenţie sunt:

– finalizarea infrastructurii tehnico edilitară

· dezvoltarea funcţiunilor economice

· reabilitarea sistemului rutier

· realizarea investiţiilor în cadrul trupului Vargyas cu o poziţie deosebit de avantajoasă pentru dezvoltarea viitoare a comunei Tuşnad

Priorităţi de intervenţie

Problemele fiind foarte multe, primăria prin consilierii săi trebuie să elaboreze un plan de strategie de dezvoltare stabilind priorităţile pe categorii de activitate.

Proiectul de faţă răspunde solicitării primăriei pentru dezvoltarea urbanistică a localităţilor.

În perioada următoare se vor elabora planuri urbanistice zonale pentru zonele unde au fost instituite interdicţii temporare de construire.


În tema program s-a solicitat de către beneficiar întocmirea Planului Urbanistic General cu caracter de reglementare, care să răspundă programului de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază. Planul Urbanistic General, având caracter de direcţionare şi coordonare a amenajării teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor, pe termen mediu şi lung, trebuie să cuprindă prevederile necesare atingerii acestor obiective. Perioada de valabilitate a planului urbanistic general este pentru o perioadă de maximum 10 ani. 
Principalele obiective urmărite în PUG au fost:
– optimizarea relaţiilor localităţii cu teritoriul administrativ şi judeţean

– valorificarea potenţialului natural, economic, uman

– organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţie

– stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan

– stabilirea şi delimitarea zonelor construibile

– stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale

– stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire

– stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora

– modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare

– evidenţierea deţinătorilor de teren din intravilan

– stabilirea obiectivelor de utilitate publică

– stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi realizare a construcţiilor.

      Întocmit
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